Configuración de red
Si configura ajustes para la red, puede usar diversos servicios, como contenido y aplicaciones en línea.
Configurar una red cableada

Conectarse a una red cableada

1. Conecte el puerto LAN de la TV y el enrutador con un cable LAN.
   El enrutador debe estar conectado desde antes a Internet.
2. Presione el botón HOME (Inicio) en el control remoto y seleccione Ícono de Setting (Configuración) en la parte superior derecha.
3. Seleccione Ícono All Settings (Todos los ajustes) Red Conexión cableada (Ethernet).
   Esto iniciará la conexión a una red cableada.
   Para ver los detalles, Recorrido por la Configuración Red Conexión cableada (Ethernet) en Guía del usuario.

Si el enrutador es compatible con DHCP, la TV se conecta automáticamente a la red cuando conecte la TV a la red mediante un cable LAN.
Configuración de una Red Inalámbrica

Conectarse a una red inalámbrica

1. Encienda el enrutador conectado a internet.
2. Presione el botón HOME (Inicio) en el control remoto y seleccione Ícono de Setting (Configuración) en la parte superior derecha.
3. Seleccione Ícono All Settings (Todos los ajustes) Red Conexión Wi-Fi.
   Esto iniciará la conexión a una red inalámbrica.
4. Cuando la búsqueda de red finaliza, se muestra la lista de redes disponibles para conexión.
5. Seleccione una red para conectarse.
   Si su enrutador de LAN inalámbrica está protegido por contraseña, ingrese la contraseña configurada para el enrutador.
   Para ver los detalles, Recorrido por la Configuración Red Conexión Wi-Fi en Guía del usuario.

Advertencias de la configuración de red
Utilice un cable LAN estándar (conéctese a Cat7 o superior con conector RJ45, a puerto LAN 10 Base-T o 100 Base TX).
Algunos problemas de conexión de red se pueden resolver si reinicia el módem. Para resolver este problema, APAGUE el módem, luego desconéctelo, conéctelo nuevamente y enciéndalo.
LG Electronics no se responsabiliza por problemas de conexión a la red o cualquier falla, funcionamiento inadecuado o error producto de la conexión de red.
Es posible que la conexión de red no funcione adecuadamente, debido a la configuración de red o el proveedor de servicios de Internet.
El servicio DSL debe utilizar un módem DSL y el servicio por cable debe utilizarse con un módem por cable. Debido a que solo una cantidad limitada de conexiones de red podría estar disponible, es posible que la configuración de red de la TV no se utilice de acuerdo al contrato con el proveedor de servicios de Internet. (Si el contrato no admite más de un dispositivo por línea, solo se puede usar la PC que ya está conectada).
Una conexión inalámbrica puede experimentar interferencias provenientes de otros dispositivos que usan una frecuencia de 2,4 GHz (teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth u hornos microondas). Aunque también pueden producirse interferencias cuando se usa la frecuencia de 5 GHz, es menos probable que ocurra.
El entorno inalámbrico puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione lentamente.
No desconectar todas las redes domésticas podría generar tráfico excesivo en algunos dispositivos.
El dispositivo de punto de acceso debe admitir conexiones inalámbricas y debe estar activa la función de conexión inalámbrica en el dispositivo para contar con una conexión de AP (punto de acceso). Comuníquese con el proveedor de servicios para conocer la disponibilidad de conexiones inalámbricas en el punto de acceso.
Revise los ajustes de SSID y de seguridad del punto de acceso. Consulte la documentación correspondiente para ajustes de SSID y de seguridad del punto de acceso.
Una configuración no válida de los dispositivos de red (dispositivo para compartir la línea cableada / inalámbrica, concentrador) puede hacer que la TV funcione de manera lenta o incorrecta. Instale los dispositivos de forma correcta según el manual correspondiente y la red.
El método de conexión podría diferir según el fabricante del punto de acceso.
Para resolver un problema relacionado con esta función, consulte la sección Solución de problemas de la Guía del usuario.