Pour régler les sous-titres
ACCUEIL Icône des paramètres Icône Tous les paramètres Accessibilité Sous-titres codés
Cette option permet d’afficher des sous-titres si la chaîne de télévision en offre pour ses émissions. Les sous-titres des émissions ne sont pris en charge que pour les diffusions numériques / analogiques et pour les entrées externes. (L’entrée AV IN n’est offerte que sur certains modèles.)
Réglez l’option Sous-titres codés sur Marche et choisissez un réglage.

Mode analogique
  CC 1 - CC 4 (Sous-titres codés) / TEXTE 1 - TEXTE 4
  Affiche la piste audio d’une émission télévisée sous forme de texte à l’écran. CC 1 (S-Titre 1) est le mode le plus communément utilisé.
  Chaînes de données, champ 1 : deux de sous-titres (S-Titre 1, S-Titre 2) et deux de texte (T1, T2).
  Chaînes de données, champ 2 : deux de sous-titres (S-Titre 3, S-Titre 4) et deux de texte (T3, T4).
Mode numérique
  Service 1~Service 6
  Disponible uniquement pour le système de diffusion numérique.
Option mode numérique
  Les Option mode numérique permettent de régler la taille et la couleur des sous-titres. Vous avez le choix entre Définir en fonction du programme et Personnalisé.
  Sélectionnez Personnalisé si vous souhaitez définir vous-même des détails tels que la taille et la couleur des sous-titres.