Affichage de photos et vidéos
Vous pouvez regarder des photos et des vidéos à l’aide de l’application Photo et vidéo.

1. Appuyez sur le bouton ACCUEIL de la télécommande.
2. Lancez l’application Photo et vidéo.
3. Sélectionnez le dispositif de stockage désiré.
4. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous voulez voir.

Photos et vidéos

1. Sélectionnez le type de contenu et la méthode de visionnement désirés.
2. Sélectionnez et supprimez du contenu.
   Vous ne pouvez pas supprimer de fichiers partagés par d’autres appareils.
3. Sélectionnez le contenu que vous voulez regarder. Vous pouvez sélectionner uniquement le même type de contenu que celui que vous avez choisi en premier.
4. Vous pouvez copier du contenu sur un périphérique de stockage USB.
   Cette fonction est disponible dans certains pays uniquement.
5. Permet de lancer l’application Rechercher.

Certains contenus ne peuvent être affichés dans la liste si le nombre de contenus dépasse 40 000.
Lecteur de photos
Pour lancer le lecteur photo, sélectionnez l’application Photo et vidéo. Vous pouvez voir vos fichiers photo sauvegardés.

Lecteur de photos

1. Permet de retourner à la liste complète de contenu.
2. Vous pouvez faire jouer de la musique de fond à l’aide du lecteur de musique.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos.
4. Permet de lancer le diaporama.
5. Permet d’effectuer la rotation de photos.
6. Les photos à 360 degrés peuvent être visualisées sur 360 degrés.
   L‘utilisation de la LECTURE VR 360˚ avec une image normale peut déformer l’affichage.
   Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.
7. Vous pouvez régler la taille de la photo ou modifier la vitesse ou l’effet du diaporama.

Fichiers de photo pris en charge

Fichiers de photo pris en charge
Format de fichier | Format | Résolution
jpeg, jpg, jpe | JPEG | Minimum : 64 × 64 Maximum Type normal : 15360 (L) × 8640 (H) Type progressif : 1920 (L) × 1440 (H)
png | PNG | Minimum : 64 × 64 Maximum : 5760 (L) × 5760 (H)
bmp | BMP | Minimum : 64 × 64 Maximum : 1920 (L) × 1080 (H)

Lecteur vidéo
Pour lancer le lecteur vidéo, sélectionnez l’application Photo et vidéo. Vous pouvez voir vos fichiers vidéo sauvegardés.

Lecteur vidéo

1. Permet de retourner à la liste complète de contenu.
2. Vous pouvez sélectionner d’autre contenu en affichant la liste de lecture tout en regardant une vidéo.
3. Vous pouvez contrôler les fonctions de lecture vidéo de base.
4. Fait pivoter les vidéos.
   Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.
5. Les vidéos à 360 degrés peuvent être visionnées sur 360 degrés.
   L‘utilisation de la LECTURE VR 360˚ avec une vidéo normale peut déformer l’affichage.
   Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.
6. En effectuant un zoom avant sur l’écran du téléviseur, vous pouvez voir les images en plus grand format que les images d’origine.
   Pour plus de détails, référez-vous à la section Avantages du téléviseur Smart Agrandissement de l'écran du téléviseur dans le Guide de l’utilisateur.
7. Vous pouvez définir des options supplémentaires.

Réglage des options supplémentaires

Options supplémentaires du lecteur vidéo

1. Vous pouvez modifier les réglages des sous-titres.
2. Vous pouvez régler les pistes audio.
3. Vous pouvez choisir la fonction CONTINUER À VISIONNER pour reprendre le visionnement à la dernière scène vue.
   Si le téléviseur a été mis en marche à l’aide de la fonction Démarrage rapide+ la fonction CONTINUER À VISIONNER peut ne pas fonctionner correctement.
4. Vous pouvez régler la fonction de lecture en continu.
   Si la fonction de lecture en continu est réglée, la prochaine vidéo est automatiquement lancée à la fin de la lecture de la vidéo en cours.
5. Permet de retourner à l’écran des fonctions principales.

Fichiers vidéo pris en charge
Vitesse maximale de transfert de données :

- Vidéo HD intégrale
  H.264 1920 x 1080 à 60P BP/MP/HP à L4.2 Maximum 40 Mbit/s
  HEVC 1920 × 1080 à 60P Main/Main10 à L4.1 Maximum 40 Mbit/s
- Vidéo ultra-HD (Modèle ultra-HD uniquement)
  H.264 3840 × 2160 à 60P BP/MP/HP à L5.1 Maximum 50 Mbit/s
  HEVC 3840 × 2160 à 60P Main/Main10 à L5.1 Maximum 60 Mbit/s
- Vidéo HFR (Modèle d’assistance HFR uniquement)
  HEVC 3840 × 2160 à 120p principal/principal 10 à L5.2 Maximum 60 Mb/s
- Vidéo Dolby Vision (Seulement pour les modèles ULTRA HD qui prennent en charge Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160 à 60P Main/Main10 à L5.1 Maximum 50 Mbit/s

Formats de sous-titres externes pris en charge
smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)
Format de sous-titres intégré :
Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text
Codecs vidéo pris en charge

Extension, codec
Extension | Codec
asf wmv | Vidéo | Profil VC-1 Advanced (sauf WMVA), profils VC-1 Simple et Main
Audio | WMA Standard (sauf WMA v1 / WMA Speech)
avi | Vidéo | Xvid (sauf 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Audio | MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov | Vidéo | H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 couche III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2 | Vidéo | H.264/AVC, MPEG-4
Audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv | Vidéo | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3)
ts trp tp mts | Vidéo | H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Audio | MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat | Vidéo | MPEG-1, MPEG-2
Audio | MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3)
vob | Vidéo | MPEG-1, MPEG-2
Audio | Dolby Digital, MPEG-1 couche I, II, DVD-LPCM
rm rmvb | Vidéo | RV30, RV40
Audio | Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

rm, rmvb : Cette fonction est disponible dans certains pays uniquement.
Dolby AC-4 : Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.
Avertissement concernant la lecture de vidéos
Il est possible que certains sous-titres créés par des utilisateurs ne fonctionnent pas correctement.
Un fichier vidéo et son fichier de sous-titres doivent être placés dans le même dossier. Pour que les sous-titres puissent s’afficher, il faut que le fichier vidéo et le fichier de sous-titres portent le même nom.
Les sous-titres provenant d’une unité de stockage en réseau (Network Attached Storage) peuvent ne pas être pris en charge, selon le fabricant et le modèle.
Les flux contenant un encodage GMC (Global Motion Compensation) ou Qpel (Quarterpel Motion Estimation) ne sont pas pris en charge.
Vidéo ultra-HD (Modèle ultra-HD uniquement) : 3840 × 2160, 4096 × 2160

- Il est possible que des vidéos ultra-HD encodées en format HEVC autres que le contenu fourni officiellement par LG Electronics ne puissent pas être lues.
- Certains codecs peuvent être pris en charge après une mise à niveau du logiciel.

  Extension, codec
  Extension | Codec
  mkv / mp4 / ts | Vidéo | H.264/AVC, HEVC
  Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

La taille des fichiers pris en charge peut varier selon les conditions d’encodage.
Seuls les fichiers Windows Media Audio V7 et versions ultérieures sont pris en charge.
Le profil principal AAC n’est pas pris en charge.
Les fichiers vidéo créés à l’aide de certains encodeurs pourraient ne pas être lus.
Les fichiers vidéo d’un format autre que ceux spécifiés pourraient ne pas être lus correctement.
Les fichiers vidéo stockés sur un dispositif USB ne prenant pas en charge la haute vitesse pourraient ne pas être lus correctement.
Les codecs DTS ne sont pris en charge que pour la lecture de fichiers vidéo USB et HDMI.