Utilisation de l’application LG TV Plus
Vous pouvez utiliser les fonctions de votre téléviseur au moyen de l’application installée sur votre appareil intelligent.
Connexion de votre appareil intelligent à un téléviseur au moyen de l’application LG TV Plus

1. Téléchargez l’application LG TV Plus à partir de la boutique d’applications de votre appareil intelligent.
   Vous pouvez télécharger l’application facilement en numérisant le code QR.
   Android

   Code QR Android

   iOS

   Code QR iOS

2. Appuyez sur le bouton ACCUEIL de la télécommande et sélectionnez Icône des paramètres en haut à droite.
3. Accédez à Icône Tous les paramètres Réseau et réglez LG Connect Apps à Marche.
4. Connectez votre téléviseur et votre appareil intelligent au même réseau Wi-Fi.
5. Lancez l’application LG TV Plus installée sur votre appareil intelligent.
6. L’application recherchera automatiquement les téléviseurs pouvant être connectés à votre appareil intelligent.
7. Sélectionnez le téléviseur voulu dans la liste des résultats de recherche. Un NIP s’affiche sur l’écran du téléviseur.
8. Entrez le NIP dans l’application LG TV Plus pour jumeler votre appareil intelligent avec le téléviseur.

Commande de votre téléviseur au moyen de l’application LG TV Plus
Vous pouvez toucher les boutons sur l’écran de votre appareil intelligent pour utiliser les fonctions du téléviseur.

Application LG TV Plus

1. Vous pouvez utiliser les mêmes fonctions qu’avec le pointeur de la télécommande Magic et les touches flèches.
2. Vous pouvez changer de chaîne, régler le volume ou faire d’autres ajustements sans l’aide de la télécommande durant le visionnement d’une diffusion.
3. Vous pouvez ouvrir une application installée sur votre téléviseur ou configurer les paramètres de fonctions telles que le changement d’entrée ou l’ajout de chaînes préférées.

Certaines commandes peuvent être limitées en mode entrée externe.
L’écran et le fonctionnement de l’application peuvent être modifiés sans préavis.
Les fonctions offertes peuvent varier en fonction du pays et du système d’exploitation.