Visualización de fotos y videos
Puede ver fotos y videos con la aplicación Foto & Vídeo.

1. Presione el botón HOME (Inicio) del control remoto.
2. Ejecute la aplicación Foto & Vídeo.
3. Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desee.
4. Seleccione y visualice la foto o el video que desee.

Fotos y videos

1. Selecciona el tipo de contenido y el método de visualización que desee.
2. Permite seleccionar y eliminar el contenido deseado.
   No puede eliminar archivos compartidos de otros dispositivos.
3. Selecciona el contenido que desea reproducir. Solo puede seleccionar el mismo tipo de contenido que seleccionó en primer lugar.
4. Puede copiar contenido a un dispositivo de almacenamiento USB.
   Esta función se encuentra disponible en algunos países solamente.
5. Inicia Búsqueda.

Es posible que no se muestre cierto contenido en la lista si la cantidad de todo el contenido supera los 40 000.
Reproductor de fotos
Si selecciona una foto en la aplicación Foto & Vídeo, se ejecuta el reproductor de fotos. Puede ver las fotos guardadas.

Reproductor de fotos

1. Vuelve a toda la lista de contenido.
2. Puede reproducir música de fondo mediante la ejecución del reproductor de música.
3. Puede acercar o alejar las fotos.
4. Inicia la presentación de diapositivas.
5. Gira las fotos.
6. Las fotos en 360 grados pueden verse en 360 grados.
   Si usa el REPRODUCCIÓN VR 360˚ en una foto normal, la imagen podría distorsionarse.
   Esta función se encuentra disponible en algunos modelos solamente.
7. Puede establecer el tamaño de una foto o cambiar la velocidad y el efecto de una presentación de diapositivas.

Archivos de foto admitidos

Archivos de foto admitidos
Formato de archivo | Formato | Resolución
jpeg, jpg, jpe | JPEG | Mínimo : 64 × 64 Máximo Tipo normal : 15360 (an.) × 8640 (al.) modo progresivo : 1920 (an.) × 1440 (al.)
png | PNG | Mínimo : 64 × 64 Máximo : 5760 (an.) × 5760 (al.)
bmp | BMP | Mínimo : 64 × 64 Máximo : 1920 (an.) × 1080 (al.)

Reproductor de video
Si selecciona un video en la aplicación Foto & Vídeo, se ejecuta el reproductor de videos. Puede ver los videos guardados.

Reproductor de video

1. Vuelve a toda la lista de contenido.
2. Puede seleccionar otro contenido con la vista de la lista de reproducción mientras ve un video.
3. Puede controlar las funciones básicas de reproducción de videos.
4. Gira videos.
   Esta función se encuentra disponible en algunos modelos solamente.
5. Los videos en 360 grados se pueden ver en 360 grados.
   Si usa el REPRODUCCIÓN VR 360˚ en un video normal, la imagen podría distorsionarse.
   Esta función se encuentra disponible en algunos modelos solamente.
6. Cuando hace un zoom en la pantalla de TV, puede ver imágenes en un tamaño más grande que las originales.
   Para obtener más información, consulte Beneficios de Smart TV Ampliar la pantalla de la TV en Guía del usuario.
7. Puede configurar opciones adicionales.

Configurar opciones adicionales

Más opciones del reproductor de video

1. Puede cambiar la configuración de los subtítulos.
2. Puede configurar las pistas de audio.
3. Puede configurar seguir viendo para reanudar la reproducción desde la última escena que vio.
   Cuando se enciende la televisión mientras usa Inicio rápido +, es posible que seguir viendo no funcione correctamente.
4. Puede configurar la reproducción continua.
   Si se configura la reproducción continua, el próximo video se reproduce automáticamente después de que la reproducción de un video termina.
5. Vuelve a la pantalla de funcionamiento básico.

Archivos de video admitidos
Velocidad máxima de transmisión de datos:

- Video Full HD
  H.264 1920 x 1080 a 60P, BP/MP/HP a L4.2, 40 Mbps máximo
  HEVC 1920 x 1080 a 60P, Main/Main10 a L4.1, 40 Mbps máximo
- Video ULTRA HD (Solo modelos ULTRA HD)
  H.264 3840 x 2160 a 60P, BP/MP/HP a L5.1, 50 Mbps máximo
  HEVC 3840 × 2160 a 60P, Main/Main10 a L5.1, 60 Mbps máximo
- Video HFR (solo compatible con modelos HFR)
  HEVC 3840 × 2160 a 120P, Main/Main10 a L5.2, 60 Mbps máximo
- Video Dolby Vision (Solo en modelos ULTRA HD compatibles con Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160 a 60P, Main/Main10 a L5.1, 50 Mbps máximo

Subtítulos externos admitidos
smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)
Formato de subtítulos integrados:
Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text
Códecs de video admitidos

Extensión, códec
Extensión | Códec
asf wmv | Video | Perfil VC-1 Advanced (excepto para WMVA), perfiles VC-1 simple y principal
Audio | WMA estándar (excepto para el códec para voz WMA v1 / WMA)
avi | Video | Xvid (excepto para 3 warp-point GMC), H. 264/AVC, Motion JPEG, MPEG-4
Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov | Video | H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2 | Video | H.264/AVC, MPEG-4
Audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv | Video | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts | Video | H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat | Video | MPEG-1, MPEG-2
Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob | Video | MPEG-1, MPEG-2
Audio | Dolby Digital, MPEG-1 capa I, II, DVD-LPCM
rm rmvb | Video | RV30, RV40
Audio | Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

rm, rmvb : Esta función se encuentra disponible en algunos países solamente.
Dolby AC-4 : Esta función se encuentra disponible en algunos modelos solamente.
Precauciones para la reproducción de videos
Es posible que algunos subtítulos creados por los usuarios no funcionen correctamente.
El archivo de video y su archivo de subtítulos deben estar ubicados en la misma carpeta. Para que se muestren correctamente los subtítulos, asegúrese de que el archivo de video y los de los subtítulos tengan el mismo nombre.
Es posible que los subtítulos en un dispositivo Network Attached Storage (Almacenamiento conectado a la red) no se admitan, según el fabricante y el modelo.
Las transmisiones que cuentan con Global Motion Compensation (GMC) y Quarterpel Motion Estimation (Qpel) no se admiten.
Video ULTRA HD (Solo modelos ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160

- Es posible que no se puedan reproducir algunos videos ULTRA HD codificados con HEVC distintos a los que proporciona LG Electronics.
- Algunos códecs pueden ser compatibles después de actualizar el software.

  Extensión, códec
  Extensión | Códec
  mkv / mp4 / ts | Video | H.264/AVC, HEVC
  Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Los tamaños de archivos reproducibles pueden variar según las condiciones de codificación.
Solo compatible con Windows Media Audio V7 y posterior.
No es compatible con el perfil AAC Main.
Es posible que los archivos de video creados con ciertos codificadores no se reproduzcan.
Es posible que los archivos de video con un formato distinto al especificado no se reproduzcan correctamente.
Es posible que los archivos de video almacenados en un dispositivo USB que no sea compatible con la alta velocidad no se reproduzcan correctamente.
Los códecs DTS solo se admiten para la reproducción de archivos de video mediante conexión USB y HDMI.