Erreurs d’alimentation et de télécommande
Ce produit a été conçu pour fonctionner sans encombre. Si toutefois vous éprouvez un problème lors de l’utilisation de ce produit, veuillez vérifier ce qui suit :

Je ne parviens pas à allumer le téléviseur.
  Assurez-vous que le cordon d’alimentation du téléviseur est branché correctement à la prise.
  Si vous utilisez un dispositif à prises multiples, vérifiez qu’il fonctionne correctement. Pour vérifier si une barre d’alimentation fonctionne correctement, branchez le câble d’alimentation du téléviseur directement dans une prise murale et vérifiez son fonctionnement.
  Essayez d’utiliser le bouton de mise sous tension sur le téléviseur pour l’allumer.

Après avoir allumé le téléviseur, l’image met un certain temps à s’afficher.
  Ce temps d’attente est lié au processus de suppression du bruit qui permet d’éliminer l’éventuel bruit qui peut survenir pendant la mise sous tension. Cela ne signifie pas que le produit est défectueux.

Le pointeur de la télécommande Magic n’apparaît pas à l’écran.
  Pointez la télécommande vers le téléviseur et maintenez le bouton GUIDE enfoncé pendant cinq secondes. L’enregistrement précédent de la télécommande est annulé, puis la télécommande est enregistrée de nouveau.
  Remplacez les piles lorsqu’un message à l’écran du téléviseur vous invite à le faire. (Utilisez des piles alcalines.)
  Si Guide audio est réglé sur Marche, le pointeur de la télécommande Magic n’apparaît pas. Réglez l’option Guide audio à Arrêt. (Cette fonction est disponible dans certains pays uniquement.)
Ceci ne s’applique qu’aux modèles qui prennent en charge la télécommande Magic.

Je n’arrive pas à allumer le téléviseur au moyen de la télécommande.
  Assurez-vous que le cordon d’alimentation du téléviseur est branché correctement à la prise.
  Remplacez les piles de la télécommande. (Utilisez des piles alcalines.)
  Assurez-vous que l’espace devant le capteur de la télécommande du téléviseur est libre de tout obstacle. Les barres de son ou d’autres obstacles placés devant le récepteur inférieur du téléviseur pourraient obstruer la réception du signal IR.