Configuration du réseau
Si vous configurez les paramètres du réseau, vous pourrez utiliser divers services tels que des contenus en ligne ou des applications.
Configuration d’un réseau câblé

Pour connecter le réseau filaire

1. Branchez le routeur au port LAN du téléviseur à l’aide d’un câble LAN.
   Le routeur doit être branché à Internet au préalable.
2. Appuyez sur le bouton ACCUEIL de la télécommande et sélectionnez Icône des paramètres en haut à droite.
3. Sélectionnez Icône Tous les paramètres Réseau Connexion filaire (Ethernet).
   La fonction de connexion à un réseau filaire s’ouvre.
   Pour voir les détails : Liste des paramètres Réseau Connexion filaire (Ethernet) dans le Guide de l’utilisateur.

Si le routeur prend en charge l’option DHCP, le téléviseur se connecte automatiquement au réseau lorsque vous branchez le téléviseur dans le routeur au moyen d’un câble LAN.
Connexion à un réseau sans fil

Pour connecter le réseau sans fil

1. Allumez le routeur branché à Internet.
2. Appuyez sur le bouton ACCUEIL de la télécommande et sélectionnez Icône des paramètres en haut à droite.
3. Sélectionnez Icône Tous les paramètres Réseau Connexion Wi-Fi.
   La fonction de connexion à un réseau sans fil s’ouvre.
4. Lorsque la recherche de réseaux est terminée, la liste des réseaux disponibles pour une connexion s’affiche.
5. Sélectionnez un réseau auquel vous connecter.
   Si votre routeur sans fil est protégé par mot de passe, entrez le mot de passe défini pour le routeur.
   Pour voir les détails : Liste des paramètres Réseau Connexion Wi-Fi dans le Guide de l’utilisateur.

Avertissements relatifs aux paramètres du réseau
Servez-vous d’un câble LAN standard de catégorie 7 avec connecteur RJ45 et branchez-le à un port LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX.
La réinitialisation du modem peut permettre de résoudre certains problèmes de connexion. Pour résoudre le problème, éteignez l’appareil, débranchez le câble, puis rebranchez-le et rétablissez l’alimentation.
LG Electronics n’est en aucun cas responsable des problèmes de connexion réseau, ni des défaillances, dysfonctionnements ou erreurs liés à la connexion réseau.
Il se peut que la connexion réseau ne s’établisse pas correctement en raison des paramètres du réseau ou du fournisseur de services Internet.
Le service DSL nécessite un modem DSL et le service par câble, un modem câble. Dans la mesure où le nombre de connexions réseau disponibles peut être limité, les paramètres réseau du téléviseur peuvent ne pas être utilisables selon le contrat que vous avez signé avec votre fournisseur de services Internet. (Si votre contrat ne vous autorise pas à utiliser plusieurs appareils par ligne, seul l’ordinateur déjà connecté est utilisable.)
Le réseau sans fil peut faire l’objet d’interférences émanant d’autres appareils réglés à la fréquence de 2,4 GHz (téléphone sans fil, périphérique Bluetooth ou four à micro-ondes). Bien que des interférences puissent également se produire lors de l’utilisation de la fréquence 5 GHz, le risque est moins élevé.
L’environnement sans fil peut ralentir le service du réseau sans fil.
Le fait de ne pas désactiver tous les réseaux locaux domestiques peut engendrer un trafic réseau excessif sur certains appareils.
L’appareil utilisé comme point d’accès doit prendre en charge les connexions sans fil, et la fonction de connexion sans fil doit être activée sur l’appareil pour permettre les connexions par point d’accès. Communiquez avec le fournisseur de services pour connaître la disponibilité des connexions sans fil du point d’accès.
Vérifiez le SSID et les paramètres de sécurité du point d’accès. Veuillez consulter la documentation appropriée pour connaître le SSID et les paramètres de sécurité du point d’accès.
Des paramètres non valides des périphériques réseau (diviseur de ligne câblé / sans fil, concentrateur) peuvent ralentir ou affecter le fonctionnement du téléviseur. Installez les périphériques conformément aux directives de leur manuel et du réseau.
Le mode de connexion peut différer selon le fabricant du point d’accès.
Pour résoudre les problèmes relatifs à cette fonction, reportez-vous à la section Dépannage du Guide de l’utilisateur.