[System bus]
WrapA20         = Off
;DisablePort     = 21            ; 8259A-1 IMR
;DisablePort     = A1            ; 8259A-2 IMR
;DataVector      = 1D            ; CGA, MDA CRTC parameters
;DataVector      = 1E            ; FDC parameters
;DataVector      = 1F            ; graphic char set 2
;DataVector      = 30 31         ; Jump to DOS
;DataVector      = 41            ; HDD1 parameters
;DataVector      = 43            ; EGA char set
;DataVector      = 44            ; EGA char set
;DataVector      = 46            ; HDD2 parameters
;DataVector     = 0-FF
;MonitorVector   = 0E
InterruptDelay  = 6             ; Delay interrupt recognition
;VirtualRAM      = 00400-004FF
MirrorPort      = 21
MirrorPort	= A1
[DOS software]
ProgramBottom   = 0
ProgramTop      = 9FFF
WatchExec       = On
[CPU options]
Processor       = 80286
Prefetch        = 0
[Debug options]
TraceRecords    = 200
WarnSysTrace    = On
