**************************************************************************
                  VCD PowerPlayer 軟體影音光碟機

                       訊連科技股份有限公司
                   台北市復興南路二段381號九樓
               電子郵件信箱：support@cyberlink.com.tw
**************************************************************************

系統需求
--------
- Pentium-100(或6x86 P120)或以上之PC相容電腦
- 8MB 記憶體
- Microsoft Windows 3.1 或 Windows 95 作業系統
- 硬碟需有 2MB 以上之空間
- 4倍速(或以上)光碟機(2倍速亦可)
- 音效卡


在 Windows 3.1 下安裝 VCD PowerPlayer 影音播放系統
-------------------------------------------
- 啟動 Windows 3.1
- 將 VCD PowerPlayer 影音播放系統磁片放入軟碟機 A:
- 啟動 Windows 3.1 程式管理員並選擇 "執行" 命令
- 在 "執行" 命令對話框內，鍵入 "A:\SETUP" 並按下 "確定" 按鈕
- 啟動 VCD PowerPlayer 影音播放系統之安裝程式後，請按照安裝程式指示之步驟進行
  之，便完成安裝程序


在 Windows 95 下安裝 VCD PowerPlayer 影音播放系統
------------------------------------------
- 啟動 Windows 95
- 將 VCD PowerPlayer 影音播放系統磁片放入軟碟機 A:
- 選擇 "開始" 選單下之 "執行" 命令
- 在 "執行" 命令對話框內，鍵入 "A:\SETUP" 並按下 "確定" 按鈕
- 啟動 VCD PowerPlayer 影音播放系統之安裝程式後，請按照安裝程式指示之步驟進行
  之，便完成安裝程序

注意：
  此版本之 VCD PowerPlayer 影音播放系統在 Windows 95 下不支援 CD-I 格式光碟影片
  之播放


**************************************************************************
VCD PowerPlayer 影音播放系統須知
**************************************************************************
1  支援 Windows 3.1 之 DCI、WinG及 GDI 等顯示模式，在 Windows 95 下，支援
   GDI 及 DirectDraw 等顯示模式
2  支援 44.1Khz、 22Khz 及 11Khz 之音訊取樣頻率，並支援立體聲、單音等播放
   模式
3  支援 Video CD 1.0、1.1、2.0、CD-I 等影片光碟格式及MPEG檔案 (.MPG) 之播
   放
4  全螢幕、全動態視訊播放
