==========================================
重要: 必ずインストールの前にお読み下さい！
==========================================

Creative Professional / Proteus VX
ReadMeJP.txt, 2006年6月14日

この度はCreative Professional E-MU  Proteus VXを
御購入いただき、誠にありがとうございます。
インストール作業中に不測の事態が発生した場合、
カスタマ−サポートまで連絡して下さい。


北米:	405-743-0464 

欧州  （10:30〜19:00 欧州中央時間）
英語:	+353 1 433 3201
仏語:	+353 1 433 3221
独語:	+353 1 438 0001

日本:	お問い合わせ先は、お手数ではございますが
	クリエイティブメディアのウェブサイト
	http://jp.creative.com/support/contact/
	にてご確認下さい。


以下は、E-MU Proteus VXソフトウェアを
インストールする前に知っておくべき注意点が記載されています。


========================
Proteus VXのユーザー登録
========================

ユーザー登録を行っていただくことで、製品のオンラインサポート
およびメールでのサポートが受けられるようになるほか、
ソフトウェアのアップデート、アップグレード、アクセサリ、
スペシャルセールなどのお知らせが届くようになります。


==========================
ソフトウェアのインストール
==========================

Windows XP
Windows XPコンピュータにはProteus VXソフトウェアを
インストールするには、以下の手順に従って下さい。

1. "E-MU Software Installation CD"をコンピュータのCD-ROM
   ドライブに挿入します。CD-ROMの自動再生が有効になっている
   場合、インストーラーが自動的に起動します。インストーラーが
   起動しない場合は、Windowsのタスクバーの[スタート]から
   [ファイル名を指定して実行]を選択し、「d:\ctrun\ctrun.exe」と入力
   して下さい（d:\はお使いのCD-ROMドライブレターを選択して
   下さい）。またはCD-ROMドライブアイコンを開き、ctrun.exeを
   ダブルクリックすることでもインストーラーが起動します。

2. インストーラーが起動したら、画面の指示に従って
   ソフトウェアをインストールします。

3. インストールが全て終了したら、画面の指示に従って
   コンピュータを再起動します。


====================
インストール時の注意
====================

* インストール中にPCが反応しなくなった場合:
  AltキーとTabキーを同時に押してアプリケーションの切り替えを
  行ってみて下さい。インストール画面のバックグラウンドで
  MicrosoftのWindowsロゴテストの警告画面が表示されている
  可能性があります。

* 最新のWindowsサービスパック（Windows 2000の場合 SP4、
  Windows XPの場合 SP1またはそれ以上）がインストールされている
  ことを確認して下さい。

* Windows XPシステムで"IKernel Application Error"が
  表示された場合:
  インストール作業の最後に"kernel error"もしくは
  "カーネルエラー"が表示されるかもしれません。
  これはコンピューターにソフトウェアをインストールするための
  InstallShield プログラム自体の問題であり、
  実際には無害なエラーです。

  このエラーについての詳細は以下のウェブサイト（英語）を
  参照して下さい。
http://support.installshield.com/kb/view.asp?articleid=q108020


============
既知の問題点
============

================================
Multisetupの動作が変更されました
================================

Proteus VXにおいて、以前のEmulator X/Proteus Xシリーズから
Multisetupの動きが変更され、Multisetupの各チャンネル上のノブの
設定は正しくMultisetupに保存されるようになりました。

これにより既存のMultisetupを使用したプリセットのサウンドが
以前とは異なって再生される可能性があります。

以前のMultisetupの設定に戻すには:

1. 各チャンネルでプリセットを再度選択し直します。
2. バンクを保存します。



=======
著作権:
=======

Copyright (c) 2006 E-MU Systems. All rights reserved.



この製品はApache Software Foundation (http://www.apache.org/)
が開発したソフトウェアを含んでいます。