WICHTIG: BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN
==========================================

Creative Professional / Proteus VX
LiesMich_dt.txt, 14. Juni, 2006

Herzlichen Dank für den Kauf des E-MU Proteus VX.
Sollten Schwierigkeiten bei der Installation auftreten,
rufen Sie bitte den E-MU Customer Support an:

Nordamerika: 405-743-0464 

Europa  (10:30-19:00 CET)
Englisch: 	+353 1 433 3201
Französisch:	+353 1 433 3221
Deutsch:	+353 1 438 0001

Japan: 	http://japan.creative.com/support/contact/


Vor dem Installieren der Proteus VX Software 
sollten Sie Folgendes wissen:


============================================
Registrieren Sie Proteus VX
============================================

Registrieren Sie Ihr Produkt, um folgende Vorteile nutzen zu
können: Treiber-Downloads, FAQs der Wissensdatenbank und
E-Mail/Telefon-Support.


=====================
SOFTWARE-INSTALLATION
=====================

Windows XP
Gehen Sie nach folgenden Anleitungen vor, um die Proteus VX
-Software auf einem Windows XP-Computer zu installieren.

1. Legen Sie die E-MU Software Installations-CD in Ihr CD-ROM
Laufwerk ein. Wenn der Windows AutoPlay-Modus für Ihr 
CD-ROM Laufwerk aktiviert ist, startet die CD automatisch. 
Andernfalls klicken Sie auf dem Windows Desktop auf 
Start->Run und geben Sie d:\ctrun\ctrun.exe ein 
(ersetzen Sie d:\ durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM
Laufwerks).Sie können auch einfach das Verzeichnis der CD
öffnen und auf ctrun.exe doppelklicken.

2. Es erscheint der Start-Bildschirm der Installation.
Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, um die
Installation abzuschließen. Sie können optional installieren:

* E-MU Proteus VX

3. Starten Sie Ihren Computer bei der entsprechenden 
Aufforderung neu.


=========================
Hinweise zur Installation
=========================

WENN ES WÄHREND DER INSTALLATION NICHT MEHR WEITERGEHT:
Wählen Sie mit der Alt-Tab Funktion andere Anwendungen.
Eine davon könnte die Microsoft Digital Signature-Warnung sein.
Es könnte sein, dass diese Warnung hinter dem Installations-
Bildschirm versteckt ist. Sie sollten die neuesten Windows
Service Packs von Microsoft (Windows 2000 - SP 4, Windows XP -
SP 1 oder höher) installiert haben. InstallShield “IKernel
Application Error” bei Windows XP: Wenn Sie diese Software mit
Windows XP installieren, werden Sie ganz am Ende der
Installation vielleicht mit einer “kernel error” Meldung
konfrontiert. Dieses Problem liegt bei dem InstallShield-
Programm, mit dem wir Software auf Ihrem Computer installieren.
Dies ist kein Grund zur Sorge, denn der Fehler ist harmlos.
Weitere Infos über diesen Fehler sowie Anleitungen zum
Vermeiden der Fehlermeldung finden Sie auf dieser Webseite:
http://support.installshield.com/kb/view.asp?articleid=q108020



=================
Bekannte Probleme
=================

===========================================================
Das Multisetup-Verhalten hat sich in Proteus VX geändert
===========================================================

Das Verhalten der Multisetups hat sich in Proteus VX
geringfügig geändert. Die Multisetup-Reglereinstellungen pro 
Kanal werden jetzt (korrekterweise) mit dem Multisetup
gespeichert. Wenn Sie Multisetups in Ihrer Arbeit verwendet
haben, können Ihre Presets jetzt anders klingen.

Um die vorherigen Einstellungen eines Multisetup
wiederherzustellen:

1. Wählen Sie das auf jedem Kanal benutzte Preset neu.
2. Speichern Sie die Bank.




=========
Copyright
=========

Copyright (c) 2006 E-MU Systems. Alle Rechte vorbehalten.


Dieses Produkt schließt die Software ein, die durch entwickslt
wird Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).