;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
;دد                                                                        دد
;دد  Miles Sound System from RAD Software                                  دد
;دد                                                                        دد
;دد  Sound driver installation message file                                دد
;دد                                                                        دد
;دد  Default selection criteria/examples:                                  دد
;دد                                                                        دد
;دد    .E BLASTER ........ Environment var 'BLASTER' must be present       دد
;دد    .C MVSOUND ........ CONFIG.SYS must contain 'MVSOUND' string        دد
;دد    .A AWEUTIL ........ AUTOEXEC.BAT must contain 'AWEUTIL' string      دد
;دد                                                                        دد
;دد    .NE BLASTER ....... Environment var 'BLASTER' must NOT be present   دد
;دد    .NC MVSOUND ....... CONFIG.SYS must NOT contain 'MVSOUND' string    دد
;دد    .NA AWEUTIL ....... AUTOEXEC.BAT must NOT contain 'AWEUTIL' string  دد
;دد    .ND  .............. Entry cannot be selected as default             دد
;دد                                                                        دد
;دد    .T1  .............. Optional BLASTER Tn, if present, must be 1|3    دد
;دد    .T2  .............. Mandatory BLASTER Tn must be 2|4|5              دد
;دد    .T3  .............. Mandatory BLASTER Tn must be >=6                دد
;دد                                                                        دد
;دد  I/O default derivation:                                               دد
;دد                                                                        دد
;دد    .IOB .............. Derive I/O defaults from BLASTER variable       دد
;دد    .IOD .............. I/O defaults = first driver default entry       دد
;دد    .ION .............. Do not allow manual I/O configuration at all    دد
;دد                                                                        دد
;دد    .IOA .............. Use I/O address only (must appear at end)       دد
;دد    .IOL .............. Suppress high-DMA prompt (must appear at end)   دد
;دد                                                                        دد
;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[iwav.dig]

;
;Selected by default if autoexec contains IWINIT
;
;Default I/O parms from driver
;

.E INTERWAVE

.IOD

.NAME
InterWave (TM) Digital Audio 

.SPECIAL_TEXT
Seleziona questo driver per uso con qualsiasi scheda sonora basata 
su Audio Processore InterWave(TM). Esempi di tali schede sono il 
Core Dynamic Dynasonix, il Reveal WaveExtreme 32 e l'STB SoundRage 
32. Alcuni modelli di Compaq e Gateway 2000 personal computer 
utilizzano il InterWave Audio Processore, controlla con il tuo 
produttore per maggiori informazioni.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[nvdig.dig]

;
;Selected by default if config.sys contains nvidia
;
;Default I/O parms from driver
;

.C NVINIT
.ION

.SPECIAL_TEXT
Seleziona questo driver se il tuo sistema ٹ fornito di un accelleratore 
multimediale Nvidia compatibile. Se il driver non riconosce la scheda 
correttamente, contatta il rivenditore del sistema o del pannello 
chip per driver pi— aggiornati.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[rap10.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.HIGH_DMA_PAIRS

.SPECIAL_TEXT
ATTENZIONE: Durante ricerca automatica della scheda Roland RAP-10, 
il driver verifica che la RAP-10 sia presente ad un indirizzo I/O 
di 320H o 330H, ma non verifica il canale DMA della scheda o la 
impostazione IRQ.Se la tua scheda RAP-10 non ٹ configurata per IRQ 9, 
o i canali DMA 5 e 6 sono gi… usati da un'altra scheda sul tuo sistema, 
devi per forza selezionare l'opzione "Salta la ricerca automatica e 
configura il driver manualmente" nel menu seguente, e inserire le 
corrette direttive I/O per la tua scheda. Altrimenti, il tuo sistema 
potrebbe chiudersi, o potresti avere dei rapidi fruscii durante il playback.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[proaudio.dig]

;
;Selected by default if CONFIG.SYS contains MVSOUND string
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Attraverso l'uso di questo driver ٹ possibile ottenere audio stereo 
digitale con tutte le versioni di Media Vision Pro Audio Spectrum. 
Se dovessi avere problemi devi invece selezionare il driver compatibile 
con il Sound Blaster. Carica in memoria l'utilit… Media Vision, 
MVSOUND.SYS, o la tua scheda non verra trovata.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[ultra.dig]

;
;Selected by default if environment contains ULTRASND variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E ULTRASND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Quando usi il driver assicurati che nessuna delle utilit… Gravis 
come ad esempio SBOS, UltraMID o Mega-Em sia in funzione.Il tuo 
sistema software UltraSound dovrebbe essere versione 2.0 o pi—.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[jammer.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
New Media Corporation WaveJammer(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
La tua scheda WaveJammer della New Media Corporation comprende un 
audio portatile di qualit… per computer basati sul chip PCMCIA. 
Seleziona il driver Scheda Sintetizzatore Musicale Ad Lib(R) per 
musica FM con il WaveJammer.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[sndscape.dig]

;
;Selected by default if environment contains SNDSCAPE variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E SNDSCAPE
.IOD

.NAME
Ensoniq SoundScape(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
Seleziona questo driver se hai una scheda sonora Ensoniq SoundScape(TM) 
o altra compatibile.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[sndsys.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
Microsoft(R) Windows(TM) Sound System or 100% compatible

.SPECIAL_TEXT
Se il canale 1 del DMA non ٹ disponibile per l'uso del Sistema 
Audio Windows avrai bisogno di usare l'opzione "Salta l'auto ricerca 
e configura il driver manualmente" per selezionare un altro canale DMA. 
Se stai operando Windows 95 potresti dover usare l'opzione del Menu 
Principale  " Visione della Configurazione Windows 95" per vedere 
quale indirizzo I/O la tua scheda Sistema Audio Windows st… usando.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[adrv688.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
ESS Technology ES688 Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
Questo driver ٹ compatibile con sistemi dotati del chip ESS688 a 
tecnologia ESS.
.END_SPECIAL_TEXT                                                       

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[sblaster.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T1 or T3 (or no T 
;specifier), and no other "clone" variable exists (ULTRASND, MVSOUND, etc.)
;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T1
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOL

.SPECIAL_TEXT
Seleziona questo driver per l'uso con Sound Blaster, Sound Galaxy, 
Thunderboard o adattatore Pro Audio Spectrum. Altre schede sonore 
che non sono direttamente supportati possono funzionare con questo 
driver; a patto che siano compatibili attraverso l'hardware 
Sound Blaster senza driver emulativi o TSR.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[sbpro.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5
;and no other "clone" variable exists
;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T2
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOL

.SPECIAL_TEXT
Questo driver va bene con tutte le versioni di Sound Blaster 
Pro e adattatori compatibili al 100%%. Ne sconsigliamo l'uso 
con il Sound Blaster 16 o l' AWE32
.END_SPECIAL_TEXT                                               

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[sb16.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T6
;
;Default I/O parms from BLASTER (I/O address only)
;

.E BLASTER
.T3
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Per un'ottima funzione audio digitale con l'adattatore Sound 
Blaster 16 o AWE32 seleziona questo driver.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[mpu401.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
La maggior parte di sintetizzatori General MIDI supportano 
interfacce standard del ROLAND MPU-401 MIDI. Questi includono
il Roland Sound Canvas, il RAP-10 e compatibili, e la carte-
figlia per la famiglia dei Sound Blaster 16. I dispositivi MPU-40 
offrono la massima qualit  di sonoro, per• utenti di adaptec SCSI 
vorranno 'salta la ricerca automatica e configura il driver-suoni
manualmente' per accertarsi del corretto funzionamento del MPU-40
.END_SPECIAL_TEXT                                       

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[iwav.mdi]

;
;Selected by default if autoexec contains IWINIT
;
;Default I/O parms from driver
;

.E INTERWAVE

.IOD

.NAME
InterWave (TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
Seleziona questo driver per uso con qualsiasi scheda sonora 
basata su Audio Processore InterWave(TM). Esempi di tali schede 
sono il Core Dynamic Dynasonix, il Reveal WaveExtreme 32 
e l'STB SoundRage 32.Alcuni modelli di Compaq e Gateway 2000 
personal computer utilizzano il InterWave Audio Processore, 
controlla con il tuo produttore per maggiori informazioni.

Se hai difficolt… di configurazione seleziona il driver Roland MPU-401.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[nvmpu.mdi]

;
;Selected by default if config.sys contains nvidia
;
;Default I/O parms from driver
;

.C NVINIT
.ION

.SPECIAL_TEXT
Seleziona questo driver se il tuo sistema ٹ dotato di un 
accelleratore multimediale Nvidia compatibile. Se il driver 
non trova la tua scheda contatta il rivenditore del tuo sistema 
o del pannello informatico per driver pi— aggiornati.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[mpu401.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.NAME
Yamaha WaveForce(TM) DB50-XG General MIDI

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Seleziona questo driver se la tua scheda in serie Creative Labs 
Sound Blaster(TM) ٹ dotata di un potenziamento del pannello-figlio 
General MIDI/XG della Yamaha.

Per ridurre problemi di ricerca dell'MPU-401, gli utenti di 
controller Adaptec SCSI possono selezionare l'opzione 
"Salta la ricerca automatica e configura il driver manualmente" 
nel menu successivo.  
.END_SPECIAL_TEXT


;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[sndscape.mdi]

;
;Selected by default if environment contains SNDSCAPE variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E SNDSCAPE
.IOD

.NAME
Ensoniq SoundScape(TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
Seleziona questo driver se hai una scheda audio Ensonic SoundScape 
(TM) o compatibile.
.END_SPECIAL_TEXT                                       

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[ultra.mdi]

;
;Selected by default if environment contains ULTRASND variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E ULTRASND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Quando usi questo driver assicurati che nessuna delle utilit… 
Gravis come SBOS, UltraMID o Mega-Em siano in funzione. Il tuo 
sistema software UltraSound dovrebbe essere versione 2.0 o pi—.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[sbawe32.mdi]

;
;Selected by default if AUTOEXEC contains AWEUTIL string
;
;Default I/O parms from driver
;

.A AWEUTIL
.IOD

.NAME
Creative Labs AWE-32(TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
Questo driver  offre sintetizzazione musicale qualit… d'onda 
sonora  General MIDI con scheda Creative Labs Awe-32. Seleziona 
il driver "Creative Labs Sound Blaster o AWE32 per audio digitale.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[pas.mdi]

;
;Selected by default if MVSOUND exists in CONFIG.SYS, and inp(388) == 0x06
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Solo gli utenti dei primi modelli delle schede Pro audio Spectrum 
della Media Vision dovrebbero selezionare questo driver. L'utilit… 
Media Vision MVSOUND.SYS deve essere caricata in memoria o la tua 
scheda non verr… trovata/identificata.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[pasplus.mdi]

;
;Selected by default if MVSOUND exists in CONFIG.SYS, and inp(388) == 0x00
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Questo driver dovrebbe essere selezionato dagli utenti delle 
schede Media Vision Pro Audio Spectrum e Pro Audio Spectrum. 
Bisogna caricare in memoria l'utilit… Mediavision MVSOUND.SYS 
o la scheda non verr… identificata.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[adlibg.mdi]

;
;Selected by default if GOLD variable exists in AUTOEXEC.BAT
;
;Default I/O parms from driver  
;

.E GOLD
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Questo driver funziona con la scheda di sintetizzazione musicale 
Ad Lib, in modo FM a quattro operatori.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[adlib.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Questo driver pu• essere utilizzato con qualsiasi scheda di 
sintetizzazione musicale compatibile con l'Ad Lib che non si 
basi su software TSRs per compatibilit… con Ad Lib FM. Gli 
utenti di schede pi— sofisticate, basate sul General MIDI, 
dovrebbero selezionare il driver Ad Lib solo in caso di problemi 
con il driver General MIDI della scheda, perchٹ il vecchio 
chipset Ad Lib OPL-2 non offre la superiore qualit… di suono 
disponibile con apparecchi pi— moderni.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[opl3.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.NAME
ESS Technology ES688 FM Audio

.SPECIAL_TEXT
Questo driver funziona con sistemi dotati di chipset ES688 , 
Tecnologia ESS.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[esfm.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Configuration from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
ESS Technology ES1688, ES1788, ES1888 Enhanced FM Audio

.SPECIAL_TEXT
Questo driver funziona con sistemi dotati dei chip ES1688, 
ES1788 o ES1888 della ESS Tecnology. Migliori prestazioni di 
musica FM sono possibili con questo driver. In caso di problemi 
seleziona invece il driver 'ESS Technology ES688 FM Audio'. 
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[opl3.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Questo driver ٹ per l'uso con tutti i sintetizzatori musicali 
FM basati su Yamaha OPL-3 inclusi quelli non compatibili con 
nessun altro driver nella lista.
.END_SPECIAL_TEXT
								
;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[mt32mpu.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Sebbene il Roland MT-32 non sia compatibile con il General MIDI 
si pu• usare l'interfaccia hardware standard MPU-401 per comunicare 
con le applicazioni. Coloro che hanno un MT-32 e che usano 
controller Adaptec SCSI potrebbero voler selezionare l'opzione 
"Salta la ricerca automatica e configura il driver manualmente" 
nel prossimo menu per non incorrere problemi di identificazione 
dell'MPU-401.
.END_SPECIAL_TEXT       

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[sblaster.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T1 or T3 (or no T 
;specifier), and no other "clone" variable exists (ULTRASND, MVSOUND, etc.)
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T1
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE INTERWAVE
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Questo driver puo essere utilizzato con qualsiasi scheda di 
sintetizzazione musicale compatibile con il Sound Blaster, che 
non dipenda da software TSRs per compatibilit… Sound Blaster FM. 
Utenti di schede basate su General MIDI pi— sofisticate dovrebbero 
selezionare il driver Sound Blaster solo in caso di problemi con la 
scheda del driver General MIDI visto che il vecchio chipset Sound 
Blaster OPL-2 non offre l'eccellente qualit… di suono disponibile 
con sistemi pi— aggiornati.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[sbpro2.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T6 or >, and AUTOEXEC does
;not contain AWEUTIL string
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T3
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NA AWEUTIL
.NC NVINIT
.IOB
.IOA

.NAME
Creative Labs Sound Blaster(TM) 16

.SPECIAL_TEXT
Questo driver ٹ destinato all'uso con riduttori Sound Blaster 16 
che non sono dotati di pannelli figli General MIDI come il Wave 
Blaster.

Sebbene L'AWE-32 pu• essere operato con il driver Sound Blaster 16, 
gli utenti dell'AWE-32 dovrebbero selezionare il driver 
"Creative Labs AWE-32(TM) General MIDI" per la migliore qualit… del suono.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[sbpro2.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5,
;no other "clone" variable exists, and inp(388) == 0x00
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T2
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Se il tuo Sound Blaster Pro ٹ un modello "corrente" dotato di 
sintetizzatore Yamaha OPL-3 o se la musica non suona bene con 
l'altro driver Sound Blaster Pro, dovresti selezionare questa opzione.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[sbpro1.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5,
;no other "clone" variable exists, and inp(388) == 0x06
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T2
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Selezionando questo driver, gli utenti di vecchie versioni della 
scheda Sound Blaster Pro possono godere di musica in FM stereo 
con 2 centraline e 8 voci. Tuttavia la maggior parte dellle 
schede Sound Blaster Pro e sue compatibili, compreso il Sound 
Blaster 16, usano chipset OPL-3 pi— potenti. Con queste ultime 
schede dovresti selezionare invece il driver "Creative Labs Sound 
Blaster Pro(TM) (nuova versione)". 
.END_SPECIAL_TEXT                                               

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[tandy.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration allowed
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Supporto musicale a 3 voci compatibile con Tandy 1000 pu• essere 
ottenuto con questo driver.
.END_SPECIAL_TEXT

;دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

[pcspkr.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration allowed
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Con questo driver ٹ possibile ottenere supporto musicale per 
l'IBM PC con speaker interno, che offre una  sintetizzazione 
musicale di basso livello.
.END_SPECIAL_TEXT

