;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ
;İİ                                                                        İİ
;İİ  Miles Sound System from RAD Software                                  İİ
;İİ                                                                        İİ
;İİ  Sound driver installation message file                                İİ
;İİ                                                                        İİ
;İİ  Default selection criteria/examples:                                  İİ
;İİ                                                                        İİ
;İİ    .E BLASTER ........ Environment var 'BLASTER' must be present       İİ
;İİ    .C MVSOUND ........ CONFIG.SYS must contain 'MVSOUND' string        İİ
;İİ    .A AWEUTIL ........ AUTOEXEC.BAT must contain 'AWEUTIL' string      İİ
;İİ                                                                        İİ
;İİ    .NE BLASTER ....... Environment var 'BLASTER' must NOT be present   İİ
;İİ    .NC MVSOUND ....... CONFIG.SYS must NOT contain 'MVSOUND' string    İİ
;İİ    .NA AWEUTIL ....... AUTOEXEC.BAT must NOT contain 'AWEUTIL' string  İİ
;İİ    .ND  .............. Entry cannot be selected as default             İİ
;İİ                                                                        İİ
;İİ    .T1  .............. Optional BLASTER Tn, if present, must be 1|3    İİ
;İİ    .T2  .............. Mandatory BLASTER Tn must be 2|4|5              İİ
;İİ    .T3  .............. Mandatory BLASTER Tn must be >=6                İİ
;İİ                                                                        İİ
;İİ  I/O default derivation:                                               İİ
;İİ                                                                        İİ
;İİ    .IOB .............. Derive I/O defaults from BLASTER variable       İİ
;İİ    .IOD .............. I/O defaults = first driver default entry       İİ
;İİ    .ION .............. Do not allow manual I/O configuration at all    İİ
;İİ                                                                        İİ
;İİ    .IOA .............. Use I/O address only (must appear at end)       İİ
;İİ    .IOL .............. Suppress high-DMA prompt (must appear at end)   İİ
;İİ                                                                        İİ
;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[iwav.dig]

;
;Selected by default if autoexec contains IWINIT
;
;Default I/O parms from driver
;

.E INTERWAVE

.IOD

.NAME
InterWave (TM) Digital Audio 

.SPECIAL_TEXT
S‚lectionnez ce pilote pour n'importe quelle carte son ‚quip‚e d'un
processeur audio InterWave (TM). Il peut notamment s'agir des cartes 
Core Dynamix Dynasonix, Reveal Wave Extreme 32 et STB SoundRage 32. 
Certains modŠles d'ordinateurs Compaq et Gateway 2000 exploitent 
‚galement le processeur audio InterWave. Adressez-vous … votre 
constructeur pour plus d'informations. 
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[nvdig.dig]

;
;Selected by default if config.sys contains nvidia
;
;Default I/O parms from driver
;

.C NVINIT
.ION

.SPECIAL_TEXT
S‚lectionnez ce pilote si votre systŠme est ‚quip‚ d'un acc‚l‚rateur
multim‚dia compatible Nvidia. Si le pilote ne d‚tecte pas correctement
votre carte, contactez le revendeur de votre carte ou de votre systŠme
pour obtenir une mise … jour des pilotes.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[rap10.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.HIGH_DMA_PAIRS

.SPECIAL_TEXT
AVERTISSEMENT : au cours de la d‚tection auto de la carte
Roland RAP-10, le pilote v‚rifie que la RAP-10 est pr‚sente … l'adresse
d'E/S 320H ou 330H. Il ne v‚rifie PAS le canal DMA, NI les paramŠtres
d'IRQ. Si votre carte RAP-10 n'est pas configur‚e sur l'IRQ 9 ou si les
canaux DMA 5 et 6 sont d‚j… utilis‚s par une autre carte, vous DEVEZ
s‚lectionner l'option " Ignorer d‚tection auto et configurer 
manuellement pilote" dans le menu suivant, puis entrer les paramŠtres 
d'E/S corrects. Autrement, le systŠme risque de se bloquer ou un d‚faut
de son peut survenir au cours de la lecture.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[proaudio.dig]

;
;Selected by default if CONFIG.SYS contains MVSOUND string
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote permet d'obtenir des effets audio num‚riques st‚r‚o avec 
toutes les versions de la Media Vision Pro Audio Spectrum. En cas de 
problŠme, s‚lectionnez le pilote compatible Sound Blaster. 
L'utilitaire Media Vision MVSOUND.SYS doit ˆtre charg‚ en m‚moire, 
car autrement, votre carte ne sera pas d‚tect‚e.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[ultra.dig]

;
;Selected by default if environment contains ULTRASND variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E ULTRASND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Avec ce pilote, assurez vous qu'aucun utilitaire Gravis, tel que SBOS,
UltraMID ou Mega-EM n'est actif. Votre logiciel UltraSound doit avoir
la version 2.0 ou ult‚rieure.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[jammer.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
New Media Corporation WaveJammer(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
La carte WaveJammer de New Media apportent des fonctions audio 
portables de haute qualit‚ aux ordinateurs dot‚s d'emplacements PCMCIA. 
S‚lectionnez le pilote Ad Lib(R) Music Sythesizer pour obtenir des 
fonctions musique FM avec la WaveJammer.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[sndscape.dig]

;
;Selected by default if environment contains SNDSCAPE variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E SNDSCAPE
.IOD

.NAME
Ensoniq SoundScape(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
S‚lectionnez ce pilote si vous avez une carte audio Ensoniq
SoundScape(TM) ou compatible.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[sndsys.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
Microsoft(R) Windows(TM) Sound System or 100% compatible

.SPECIAL_TEXT
S‚lectionnez ce pilote si votre carte est compatible Microsoft Windows
Sound System.

Si le canal DMA 1 n'est pas disponible pour la carte Windows Sound
System choisissez alors l'option "Ignorer d‚tection auto et configurer
manuellement pilote pour s‚lectionner un autre canal DMA. Si vous 
utilisez Windows 95, vous devrez peut-ˆtre utiliser l'option 
"Afficher config. Windows 95" dans le menu principal pour d‚terminer 
l'adresse d'E/S utilis‚e par votre carte Windows Sound System.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[adrv688.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
ESS Technology ES688 Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote prend en charge les systŠmes ‚quip‚s du chipset 
ESS Technology
ES688.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[sblaster.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T1 or T3 (or no T 
;specifier), and no other "clone" variable exists (ULTRASND, MVSOUND, etc.)
;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T1
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOL

.SPECIAL_TEXT
S‚lectionnez ce pilote pour votre adaptateur Sound Blaster, Sound Galaxy,
Thunderboard ou Pro Audio Spectrum. Les autres cartes son qui ne sont pas
directement prises en charge peuvent ‚galement fonctionner avec ce pilote
tant qu'elles offrent une compatibilit‚ Sound Blaster mat‚rielle, sans 
pilotes d'‚mulation ni TSR.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[sbpro.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5
;and no other "clone" variable exists
;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T2
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOL

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote prend en charge toutes les versions des adaptateurs 
Sound Blaster Pro et 100% compatibles. N'est pas recommand‚ avec les 
Sound Blaster 16 ou AWE32.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[sb16.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T6
;
;Default I/O parms from BLASTER (I/O address only)
;

.E BLASTER
.T3
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
S‚lectionnez ce pilote pour obtenir un son audio num‚rique de
haute qualit‚ avec votre adaptateur Sound Blaster 16 ou AWE32.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[mpu401.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
La plupart des synth‚tiseurs General MIDI prennent en charge la norme
d'interface mat‚rielle MIDI Roland MPU-401, notamment les Roland 
Sound Canvas, RAP-10 et compatibles, ainsi que les cartes filles
enfichables pour la famille Sound Blaster 16. Les p‚riph‚riques 
MPU-401 offrent g‚n‚ralement les meilleures performances et la 
meilleure qualit‚ sonore, mais les utilisateurs de contr“leurs SCSI 
Adaptec peuvent s‚lectionner l'option " Ignorer d‚tection auto et 
configurer manuellement pilote" dans le menu suivant pour r‚duire les 
probabilit‚s de problŠmes de d‚tection de la MPU-401.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[iwav.mdi]

;
;Selected by default if autoexec contains IWINIT
;
;Default I/O parms from driver
;

.E INTERWAVE

.IOD

.NAME
InterWave (TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
S‚lectionnez ce pilote pour toutes les cartes son dot‚es d'un processeur 
audio InterWave (TM). Il peut notamment s'agit des cartes Core Dynamic 
Dynasonix, Reveal WaveExtreme 32 et STB SoundRage 32. Certains modŠles 
d'ordinateurs Compaq et Gateway 2000 exploitent ‚galement le processeur 
audio InterWave. Renseignez-vous auprŠs de votre constructeur.

En cas de difficult‚s de configuration, s‚lectionnez le pilote 
Roland MPU-401.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[nvmpu.mdi]

;
;Selected by default if config.sys contains nvidia
;
;Default I/O parms from driver
;

.C NVINIT
.ION

.SPECIAL_TEXT
S‚lectionnez ce pilote si votre systŠme est ‚quip‚ d'un acc‚l‚rateur
multim‚dia compatible NVidia. S'il ne d‚tecte pas correctement votre
carte, contactez le revendeur de votre systŠme ou de votre carte pour
obtenir des pilotes mis … jour.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[mpu401.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.NAME
Yamaha WaveForce(TM) DB50-XG General MIDI

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
S‚lectionnez ce pilote si votre carte de la s‚rie Creative Labs
Sound Blaster(TM) est ‚quip‚e d'une extension carte fille
Yamaha General MIDI/XG.

Les utilisateurs de contr“leurs SCSI Adaptec peuvent s‚lectionner 
l'option "Ignorer d‚tection auto et configurer manuellement pilote" 
dans le menu suivant pour r‚duire la probabilit‚ de problŠmes de
 d‚tection de la MPU-401.
.END_SPECIAL_TEXT


;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[sndscape.mdi]

;
;Selected by default if environment contains SNDSCAPE variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E SNDSCAPE
.IOD

.NAME
Ensoniq SoundScape(TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
S‚lectionnez ce pilote si vous avez une carte son Ensoniq SoundScape(TM)
ou compatible.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[ultra.mdi]

;
;Selected by default if environment contains ULTRASND variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E ULTRASND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Avec ce pilote, assurez-vous qu'aucun utilitaire Gravis, tel que SBOS, 
UltraMID ou Mega-Em n'est actif. Votre logiciel UltraSound doit avoir
la version 2.0 ou ult‚rieure.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[sbawe32.mdi]

;
;Selected by default if AUTOEXEC contains AWEUTIL string
;
;Default I/O parms from driver
;

.A AWEUTIL
.IOD

.NAME
Creative Labs AWE-32(TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote offre une synthŠse musicale General MIDI de qualit‚ table
d'‚chantillonnage avec la carte Creative Labs AWE-32. S‚lectionnez 
le pilote "Creative Labs Sound Blaster 16 or AWE32" pour l'audio 
num‚rique.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[pas.mdi]

;
;Selected by default if MVSOUND exists in CONFIG.SYS, and inp(388) == 0x06
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Seuls les utilisateurs des premiŠres cartes Pro Audio Spectrum de 
Media Vision doivent s‚lectionner ce pilote. L'utilitaire 
Media Vision MVSOUND.SYS doit ˆtre charg‚ en m‚moire, car 
autrement, la carte de sera pas d‚tect‚e.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[pasplus.mdi]

;
;Selected by default if MVSOUND exists in CONFIG.SYS, and inp(388) == 0x00
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Les utilisateurs des cartes Media Vision Pro Audio Spectrum Plus et 
Pro Audio Spectrum 16 doivent s‚lectionner ce pilote. L'utilitaire 
Media Vision MVSOUND.SYS doit ˆtre charg‚ en m‚moire, car autrement, 
votre carte ne sera pas d‚tect‚e.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[adlibg.mdi]

;
;Selected by default if GOLD variable exists in AUTOEXEC.BAT
;
;Default I/O parms from driver  
;

.E GOLD
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote prend en charge la carte Ad Lib Gold Music Synthesizer en
mode FM 4 op‚rateurs.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[adlib.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote peut ˆtre utilis‚ avec n'importe quelle carte synth‚tiseur
musique FM compatible Ad Lib ne n‚cessitant aucun TSR logiciel
pour la compatibilit‚ Ad Lib. Les utilisateurs de cartes General MIDI
plus sophistiqu‚es doivent seulement s‚lectionner le pilote Ad Lib si
des problŠmes surviennent avec le pilote General MIDI de la carte,
l'ancien chipset Ad Lib OPL-2 n'offrant pas la haute qualit‚ sonore
disponible sur les p‚riph‚riques plus r‚cents.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[opl3.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.NAME
ESS Technology ES688 FM Audio

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote supporte les systŠmes ‚quip‚s d'un jeu de puce ES688 de ESS 
Technology.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[esfm.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Configuration from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
ESS Technology ES1688, ES1788, ES1888 Enhanced FM Audio

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote prend en charge les systŠmes ‚quip‚s de chips ESS Technology
ES1688, ES1788 ou ES1888. Il offre des performances musicales enrichies.
En cas de problŠme, s‚lectionnez plut“t le pilote 'ESS Technology ES688
FM Audio'.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[opl3.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote est destin‚ … tous les synth‚tiseurs musicaux FM 
Yamaha OPL-3, y compris ceux qui ne sont pris en charge par aucun 
autre pilote de la liste.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[mt32mpu.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Bien que la Roland MT-32 ne soit pas compatible General MIDI, elle
exploite la norme d'interface mat‚rielle MPU-401 pour communiquer
avec les applications. Les possesseurs de MT-32 qui utilisent des 
contr“leurs SCSI Adaptec peuvent s‚lectionner l'option 
"Ignorer d‚tection auto et configurer manuellement pilote" 
dans le menu suivant pour r‚duire la probabilit‚ de problŠmes de 
d‚tection MPU-401.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[sblaster.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T1 or T3 (or no T 
;specifier), and no other "clone" variable exists (ULTRASND, MVSOUND, etc.)
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T1
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE INTERWAVE
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote peut ˆtre utilis‚ avec n'importe quelle carte synth‚tiseur 
musique FM compatible Sound Blaster ne n‚cessitant aucun TSR logiciel 
pour la compatibilit‚ FM Sound Blaster. Les utilisateurs de cartes 
General MIDI plus sophistiqu‚es doivent seulement s‚lectionner le 
pilote Sound Blaster en cas de problŠmes avec le pilote General MIDI 
de la carte, l'ancien chipset Sound Blaster OPL-2 n'offrant pas la 
qualit‚ de son disponible avec les p‚riph‚riques plus r‚cents.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[sbpro2.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T6 or >, and AUTOEXEC does
;not contain AWEUTIL string
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T3
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NA AWEUTIL
.NC NVINIT
.IOB
.IOA

.NAME
Creative Labs Sound Blaster(TM) 16

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote est destin‚ … ˆtre utilis‚ avec les adaptateurs Sound Blaster
16 non ‚quip‚es de cartes filles General MIDI telles que la Wave Blaster.

Bien que la AWE-32 puisse ‚galement ˆtre prise en charge par le pilote
Sound Blaster 16, les utilisateurs de cartes AWE-32 doivent s‚lectionner
le pilote "Creative Labs AWE-32(TM) General MIDI" pour une qualit‚
sonore optimale.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[sbpro2.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5,
;no other "clone" variable exists, and inp(388) == 0x00
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T2
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Si votre Sound Blaster Pro est d'un modŠle "courant", ‚quip‚e du
synth‚tiseur Yamaha OPL-3 ou si la musique ne semble pas 
correcte avec l'autre pilote Sound Blaster Pro, s‚lectionnez cette 
option.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[sbpro1.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5,
;no other "clone" variable exists, and inp(388) == 0x06
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T2
.NE INTERWAVE
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NC NVINIT
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
En s‚lectionnant ce pilote, les utilisateurs des premiŠres versions de
la carte Sound Blaster Pro peuvent disposer de musique st‚r‚o FM … 
18 voix et deux op‚rateurs. Toutefois, la plupart des cartes Sound
Blaster Pro et compatibles, notamment la Sound Blaster 16,
utilisent le chipset OPL-3, plus puissant. Avec ces cartes plus 
r‚centes, s‚lectionnez plut“t le pilote 
"Creative Labs Sound Blaster Pro(TM) (new version)".
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[tandy.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration allowed
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote offre des fonctions musicales 3 voix compatibles Tandy 1000.
.END_SPECIAL_TEXT

;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

[pcspkr.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration allowed
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Ce pilote prend en charge la musique sur le haut-parleur interne
IBM PC (1 voix), qui offre une synthŠse musicale de qualit‚ m‚diocre.
.END_SPECIAL_TEXT


