# 임베디드 LE 옵션

다음 LE 옵션은 JES 작업 모니터 로드 모듈에 포함되어 있습니다.

- ALL31(ON)
- HEAP(32K,32K,ANY,KEEP,8K,4K)
- POSIX(ON)
- STACK(128K,128K,ANYWHERE,KEEP)
- THREADHEAP(4K,4K,ANY,KEEP)
- THREADSTACK(OFF)
- STORAGE(NONE,NONE,NONE,0)

필요한 경우 시작 JCL에 대체 값을 제공하여 이러한 옵션을 변경할 수 있습니다. 아래의 샘플 JCL에서는 `LEPRM` 매개변수를 사용하여 LE 옵션을 지정할 수 있는 시작 JCL의 업데이트된 버전인 `FEK.SFEKSAMP(FEJJJCL)`를 보여줍니다.

    //*
    //* JES JOB MONITOR
    //*
    //JMON     PROC PRM=,                  * PRM='-TV' TO START TRACING
    //            LEPRM='RPTOPTS(ON)',
    //            HLQ=FEK,
    //            CFG=FEK.#CUST.PARMLIB(FEJJCNFG)
    //*
    //JMON     EXEC PGM=FEJJMON,REGION=0M,TIME=NOLIMIT,
    //            PARM=('&LEPRM,ENVAR("_CEE_ENVFILE=DD:ENVIRON")/&PRM')
    //STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=&HLQ..SFEKAUTH
    //ENVIRON  DD DISP=SHR,DSN=&CFG
    //SYSPRINT DD SYSOUT=*
    //SYSOUT   DD SYSOUT=*
    //         PEND
    //*

주: LE 옵션을 변경하는 경우 주의하십시오. 잘못된 값으로 변경하면 JES 작업 모니터가 설계된 대로 작동되지 않을 수 있습니다.

상위 주제: JES 작업 모니터