# Integrierte LE-Optionen

In das Lademodul von JES Job Monitor wurden folgende LE-Optionen integriert:

- ALL31(ON)
- HEAP(32K,32K,ANY,KEEP,8K,4K)
- POSIX(ON)
- STACK(128K,128K,ANYWHERE,KEEP)
- THREADHEAP(4K,4K,ANY,KEEP)
- THREADSTACK(OFF)
- STORAGE(NONE,NONE,NONE,0)

Bei Bedarf können Sie diese Optionen ändern, indem Sie in der Start-JCL alternative Werte angeben. Bei der folgenden Beispiel-JCL handelt es sich um eine aktualisierte Version der Start-JCL `FEK.SFEKSAMP(FEJJJCL)`. in der Sie mit dem Parameter `LEPRM` LE-Optionen angeben können.

    //*
    //* JES JOB MONITOR
    //*
    //JMON     PROC PRM=,                  * PRM='-TV' TO START TRACING
    //            LEPRM='RPTOPTS(ON)',
    //            HLQ=FEK,
    //            CFG=FEK.#CUST.PARMLIB(FEJJCNFG)
    //*
    //JMON     EXEC PGM=FEJJMON,REGION=0M,TIME=NOLIMIT,
    //            PARM=('&LEPRM,ENVAR("_CEE_ENVFILE=DD:ENVIRON")/&PRM')
    //STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=&HLQ..SFEKAUTH
    //ENVIRON  DD DISP=SHR,DSN=&CFG
    //SYSPRINT DD SYSOUT=*
    //SYSOUT DD SYSOUT=*
    //         PEND
    //*

Anmerkung: Lassen Sie beim Ändern von LE-Optionen Vorsicht walten! Nicht geeignete Werte können verhindern, dass JES Job Monitor wie vorgesehen funktioniert.

Übergeordnetes Thema: JES Job Monitor