# 組み込み LE オプション

以下の LE オプションが JES ジョブ・モニター・ロード・モジュールに組み込まれています。

- ALL31(ON)
- HEAP(32K,32K,ANY,KEEP,8K,4K)
- POSIX(ON)
- STACK(128K,128K,ANYWHERE,KEEP)
- THREADHEAP(4K,4K,ANY,KEEP)
- THREADSTACK(OFF)
- STORAGE(NONE,NONE,NONE,0)

必要に応じて、ほかの値を起動 JCL に指定することにより、これらのオプションを変更することができます。以下のサンプル JCL では、起動 JCL `FEK.SFEKSAMP(FEJJJCL)` の更新版を示します。ここで、パラメーター `LEPRM` を使用して LE オプションを指定できます。

    //*
    //* JES JOB MONITOR
    //*
    //JMON     PROC PRM=,                  * PRM='-TV' TO START TRACING
    //            LEPRM='RPTOPTS(ON)',
    //            HLQ=FEK,
    //            CFG=FEK.#CUST.PARMLIB(FEJJCNFG)
    //*
    //JMON     EXEC PGM=FEJJMON,REGION=0M,TIME=NOLIMIT,
    //            PARM=('&LEPRM,ENVAR("_CEE_ENVFILE=DD:ENVIRON")/&PRM')
    //STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=&HLQ..SFEKAUTH
    //ENVIRON  DD DISP=SHR,DSN=&CFG
    //SYSPRINT DD SYSOUT=*
    //SYSOUT   DD SYSOUT=*
    //         PEND
    //*

注: LE オプションを変更するときは注意してください。値が不適切な場合、JES ジョブ・モニターが所定の作業を中止することがあります。

親トピック: JES ジョブ・モニター