# 嵌入式 LE 选项

JES 作业监视器装入模块嵌入了以下 LE 选项：

- ALL31(ON)
- HEAP(32K,32K,ANY,KEEP,8K,4K)
- POSIX(ON)
- STACK(128K,128K,ANYWHERE,KEEP)
- THREADHEAP(4K,4K,ANY,KEEP)
- THREADSTACK(OFF)
- STORAGE(NONE,NONE,NONE,0)

必要时，可通过在启动 JCL 中提供替代值来更改这些选项。下面的样本 JCL 显示启动 JCL 的已更新版本 `FEK.SFEKSAMP(FEJJJCL)`，其中参数 `LEPRM` 可用于指定 LE 选项。

    //*
    //* JES JOB MONITOR
    //*
    //JMON     PROC PRM=,                  * PRM='-TV' TO START TRACING
    //            LEPRM='RPTOPTS(ON)',
    //            HLQ=FEK,
    //            CFG=FEK.#CUST.PARMLIB(FEJJCNFG)
    //*
    //JMON     EXEC PGM=FEJJMON,REGION=0M,TIME=NOLIMIT,
    //            PARM=('&LEPRM,ENVAR("_CEE_ENVFILE=DD:ENVIRON")/&PRM')
    //STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=&HLQ..SFEKAUTH
    //ENVIRON  DD DISP=SHR,DSN=&CFG
    //SYSPRINT DD SYSOUT=*
    //SYSOUT   DD SYSOUT=*
    //         PEND
    //*

注： 因为不适当的值可能导致 JES 作业监视器无法按设计好的方式工作，所以更改 LE 选项时应特别谨慎。

父主题： JES 作业监视器