# Opções Integradas de LE

As opções de LE a seguir estão integradas ao módulo de carregamento do JES Job Monitor:

- ALL31(ON)
- HEAP(32K,32K,ANY,KEEP,8K,4K)
- POSIX(ON)
- STACK(128K,128K,ANYWHERE,KEEP)
- THREADHEAP(4K,4K,ANY,KEEP)
- THREADSTACK(OFF)
- STORAGE(NONE,NONE,NONE,0)

Se necessário, essas opções podem ser alteradas fornecendo valores alternativos no JCL de inicialização. O JCL de amostra abaixo mostra uma versão atualizada do JCL de inicialização, `FEK.SFEKSAMP(FEJJJCL)`, onde o parâmetro `LEPRM` pode ser usado para especificar opções de LE.

    //*
    //* JES JOB MONITOR
    //*
    //JMON     PROC PRM=,                  * PRM='-TV' TO START TRACING
    //            LEPRM='RPTOPTS(ON)',
    //            HLQ=FEK,
    //            CFG=FEK.#CUST.PARMLIB(FEJJCNFG)
    //*
    //JMON     EXEC PGM=FEJJMON,REGION=0M,TIME=NOLIMIT,
    //            PARM=('&LEPRM,ENVAR("_CEE_ENVFILE=DD:ENVIRON")/&PRM')
    //STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=&HLQ..SFEKAUTH
    //ENVIRON  DD DISP=SHR,DSN=&CFG
    //SYSPRINT DD SYSOUT=*
    //SYSOUT   DD SYSOUT=*
    //         PEND
    //*

Nota: Tome cuidado ao alterar as opções de LE, já que valores impróprios podem fazer com que o JES Job Monitor pare de funcionar conforme projetado.

Tópico pai: JES Job Monitor