# Voraussetzungen für ISPF

Die folgende Tabelle ist eine aktualisierte Fassung der Tabelle mit den Voraussetzungen für ISPF mit den PTF-Nummern der vorausgesetzten ISPF-APARs. Diese Auflistung ersetzt die bisherigen Versionen in den "Host Configuration Release Notes" (Technote), in der Readme-Datei zum Host (CD), im Handbuch "Voraussetzungen" (CD), im Handbuch "Hostplanung" (CD) und in der Veröffentlichung "Program Directory" (CD).

Programmnummer | Produktname | Erforderliche PTFs oder Servicelevel
--- | --- | ---
5694-A01 | ISPF (z/OS Version 1.10) | APAR OA24881 (Unterstützung für das TSO/ISPF Client Gateway erweitern) PTF UA43753 APAR OA27190 (Korrekturen für geringfügige Fehler) PTF UA45032 APAR OA27174 (Korrektur für Fehler, der zum Absturz des RSE-Servers führen kann) PTF UA45333 APAR OA27721 (Korrekturen für geringfügige Fehler) noch keine PTF-Nummer bekannt
5694-A01 | ISPF (z/OS Version 1.9) | APAR OA24403 (Unterstützung für das TSO/ISPF Client Gateway aufnehmen) PTF UA41312 APAR OA24882 (Unterstützung für das TSO/ISPF Client Gateway erweitern) PTF UA43752 APAR OA27190 (Korrekturen für geringfügige Fehler) PTF UA45031 APAR OA27174 (Korrektur für Fehler, der zum Absturz des RSE-Servers führen kann) PTF UA45332 APAR OA27721 (Korrekturen für geringfügige Fehler) noch keine PTF-Nummer bekannt
5694-A01 | ISPF (z/OS Version 1.8) | APAR OA20345 (Ausgabe verschachtelter Befehle und Erweiterung für BUILD) PTF UA33575 APAR OA20449 (NESTMACS-Unterstützung aufnehmen) PTF UA34052 APAR OA24403 (Unterstützung für das TSO/ISPF Client Gateway aufnehmen) PTF UA41311 APAR OA24882 (Unterstützung für das TSO/ISPF Client Gateway erweitern) PTF UA43751 APAR OA27190 (Korrekturen für geringfügige Fehler) PTF UA45030 APAR OA27174 (Korrektur für Fehler, der zum Absturz des RSE-Servers führen kann) PTF UA45242 APAR OA27721 (Korrekturen für geringfügige Fehler) noch keine PTF-Nummer bekannt

Übergeordnetes Thema: IBM Rational Developer für System z Version 7.5.1 - Releaseinformationen zum Host