# Opciones de LE incorporadas

Las siguientes opciones de LE están incorporadas en el módulo de carga del Supervisor de trabajos JES:

- ALL31(ON)
- HEAP(32K,32K,ANY,KEEP,8K,4K)
- POSIX(ON)
- STACK(128K,128K,ANYWHERE,KEEP)
- THREADHEAP(4K,4K,ANY,KEEP)
- THREADSTACK(OFF)
- STORAGE(NONE,NONE,NONE,0)

Si es necesario, estas opciones pueden cambiarse proporcionando valores alternativos en el JCL de inicio. El JCL de ejemplo que se muestra más abajo muestra una versión actualizada del JCL de inicio, `FEK.SFEKSAMP(FEJJJCL)`, donde el parámetro `LEPRM` puede utilizarse para especificar opciones de LE.

    //*
    //* JES JOB MONITOR
    //*
    //JMON     PROC PRM=,                  * PRM='-TV' TO START TRACING
    //            LEPRM='RPTOPTS(ON)',
    //            HLQ=FEK,
    //            CFG=FEK.#CUST.PARMLIB(FEJJCNFG)
    //*
    //JMON     EXEC PGM=FEJJMON,REGION=0M,TIME=NOLIMIT,
    //            PARM=('&LEPRM,ENVAR("_CEE_ENVFILE=DD:ENVIRON")/&PRM')
    //STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=&HLQ..SFEKAUTH
    //ENVIRON  DD DISP=SHR,DSN=&CFG
    //SYSPRINT DD SYSOUT=*
    //SYSOUT   DD SYSOUT=*
    //         PEND
    //*

Nota: Tenga cuidado al cambiar las opciones de LE, ya que los valores inadecuados pueden impedir que el Supervisor de trabajos JES funcione como está previsto.

Tema principal: Supervisor de trabajos JES