*******************************************************************************
**                                                                           **
**                              インストール手順                             **
**             Intersil PRISM Wireless LAN Driver Windows 2000/XP            **
**                                  V3.01.05                                 **
**                                                                           **
*******************************************************************************
                                富士通株式会社
-------------------------------------------------------------------------------
  本テキストは、「Intersil PRISM Wireless LAN Driver Windows 2000/XP V3.01.05」
のインストール手順について記述したものです。

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional、
  Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition および
  Microsoft(R) Windows(R) XP Tablet PC Edition を「Windows XP」と表記します。
  Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional を「Windows 2000」と表記します。

  本テキストの構成は、以下のようになっています。

  1. 新規インストール
    1.1 ドライバの新規インストール手順
    1.2 ドライバの確認手順
  2. アンインストール
  3. 更新インストール
    3.1 ドライバの更新インストール手順
    3.2 ドライバの確認手順
  4. パラメータ設定手順
    4.1 無線LANのパラメータ設定
      4.1.1 アドホック通信設定手順
      4.1.2 インフラストラクチャ通信設定手順
    4.2 TCP/IPの設定
    4.3 ワークグループ名の設定
  5. 用語集
  6. 商標および著作権

-------------------------------------------------------------------------------
1．新規インストール

 1.1  ドライバの新規インストール手順

  1) コンピュータの管理者のアカウント、あるいは管理者またはAdministrators
     グループのメンバとしてログオンします。
  2) スタートメニューより｢ファイル名を指定して実行｣をクリックします。
     以下のように入力し、[OK]をクリックします。

     [本ドライバのあるドライブ名]:\[本ドライバ格納フォルダ]\Setup.exe

     ユーティリティのインストールウィザードが起動します。
  3) [次へ]をクリックします。
     ユーティリティのインストールを開始します。
  4) ▼ WindowsXPの場合
     ｢ハードウェアのインストール｣ が表示されたら、[続行]をクリックします。

     ▼ Windows2000の場合
     ｢デジタル署名が見つかりませんでした｣ が表示されたら、[はい]を
     クリックします。

  5) [完了]をクリックします。


 1.2 ドライバの確認手順

  1) ｢マイコンピュータ｣を右クリックし｢プロパティ｣をクリックします。
     ｢システムのプロパティ｣ダイアログが表示されます。
  2) ｢ハードウェア｣タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
  3) ｢ネットワークアダプタ｣をダブルクリックし、
     ｢Intersil PRISM Wireless LAN PCI Card｣と表示されるデバイスをダブルクリック
     します。
     ｢Intersil PRISM Wireless LAN PCI Card｣のプロパティが表示されます。
  4) ｢バージョン情報｣タブ内の｢ドライババージョン｣が｢3.01.05.00｣である事を確認
     してください。
  5) すべてのダイアログを閉じます。


-------------------------------------------------------------------------------
2. アンインストール

  1) コンピュータの管理者のアカウント、あるいは管理者またはAdministrators
     グループのメンバとしてログオンします。
  2) スタートメニューより｢ファイル名を指定して実行｣をクリックします。
     以下のように入力し、[OK]をクリックします。

     [本ドライバのあるドライブ名]:\[本ドライバ格納フォルダ]\Setup.exe

  3) ｢ファイル削除の確認｣が表示されたら、[OK]をクリックします。
  4) [完了]をクリックします。
  5) ｢マイコンピュータ｣を右クリックし｢プロパティ｣をクリックします。
     ｢システムのプロパティ｣ダイアログが表示されます。
  6) ｢ハードウェア｣タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
  7) ｢ネットワークアダプタ｣をダブルクリックし、
     ｢Intersil PRISM Wireless LAN PCI Card｣と表示されるデバイスを右クリックし、
     ｢削除｣をクリックします。
  8) ｢デバイスの削除の確認｣が表示されたら、[OK]をクリックします。
  9) すべてのダイアログを閉じます。
 10) コンピュータを再起動します。
 11) 本パソコンをシャットダウンします。


-------------------------------------------------------------------------------
3．更新インストール

 3.1 ドライバの更新インストール手順

  1) コンピュータの管理者のアカウント、あるいは管理者またはAdministrators
     グループのメンバとしてログオンします。
  2) スタートメニューより｢ファイル名を指定して実行｣をクリックします。
     以下のように入力し、[OK]をクリックします。

     [本ドライバのあるドライブ名]:\[本ドライバ格納フォルダ]\Setup.exe

  3) ｢ファイル削除の確認｣が表示されたら、[OK]をクリックします。
  4) [完了]をクリックします。
  5) スタートメニューより｢ファイル名を指定して実行｣をクリックします。
     以下のように入力し、[OK]をクリックします。

     [本ドライバのあるドライブ名]:\[本ドライバ格納フォルダ]\Setup.exe

     ユーティリティのインストールウィザードが起動します。
  6) [次へ]をクリックします。
     ユーティリティのインストールを開始します。
  7) ▼ WindowsXPの場合
     ｢ハードウェアのインストール｣ が表示されたら、[続行]をクリックします。

     ▼ Windows2000の場合
     ｢デジタル署名が見つかりませんでした｣ が表示されたら、[はい]を
     クリックします。

  8) [完了]をクリックします。

 3.2 ドライバの確認手順

 ※ ドライバの確認手順については、「1．新規インストール」の
   「1.2 ドライバの確認手順」を参照してください。


-------------------------------------------------------------------------------
4. パラメータ設定手順

 ※ (*)のついている用語については、本テキストの用語集を参照してください。

 4.1 無線LANのパラメータ設定

  4.1.1 アドホック通信設定手順

  1) コンピュータの管理者のアカウント、あるいは管理者またはAdministrators
     グループのメンバとしてログオンします。
  2) スタートメニューの｢コントロールパネル｣をクリックし、｢ネットワークと
     インターネット接続｣をクリックします。

  ▼<Point!>
  ！ ｢ネットワークとインターネット接続｣が表示されていない場合は、そのまま
     手順 3)へお進みください。

  3) ｢ネットワーク接続｣をクリックします。
     現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
  4) 一覧より、ワイヤレスネットワーク接続を右クリックして、
     表示されるメニューから｢プロパティ｣をクリックします。
  5) ｢ワイヤレス ネットワーク｣タブをクリックします。
     ｢Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する｣または、
     ｢Windowsでワイヤレス ネットワークの設定を構成する｣にチェックが
     ついていることを確認します。
  6) ｢優先するネットワーク｣の中の[追加]をクリックします。
     ｢ワイヤレス ネットワークのプロパティ｣画面が表示されます。
  7) ｢ネットワーク名(SSID)(*)｣を入力します。
      半角32文字以内で入力。接続するすべてのパソコンで同じネットワーク名を設定
     します。
     ｢これはコンピュータ相互(ad hoc)のネットワークで、ワイヤレスアクセス
     ポイントを使用しない｣のチェックをつけます。
  8) ｢ネットワーク認証｣を選択します。
  9) ｢データの暗号化｣を選択します｡

  ▼<Point!>
  ！ 通信データを暗号化するためのネットワークキーを設定することを強く推奨
     します。ネットワークキーを設定していない場合、ワイヤレスLAN 機能を搭載
     したすべてのパソコンから接続できるため、他のユーザーにデータを盗まれた
     り、破壊されたりする危険性があります。

 10) ｢キーは自動的に提供される｣のチェックを外します。
 11) ｢ネットワークキー｣を入力します。
     入力文字形式が｢ASCII文字｣の場合は、5文字または13文字で入力します。｢16進数｣
     の場合は、10桁または26桁で入力します。
 12) ｢ネットワークキーの確認入力｣を入力します。
     ネットワークキーと、同じ値を入力してください。
 13) 入力が終了したら[OK]をクリックします。
     ｢ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ｣画面に戻ります。
 14) ｢優先するネットワーク｣に、7)で設定した｢ネットワーク名(SSID)｣に入力し
     たネットワーク名が追加されたことを確認します。

  ▼<Point!>
  ！ Windows(R) XP で本装置をお使いになる場合、チャンネル(*)を設定する必要は
     ありません。接続しようとする無線LANネットワークで使用しているチャンネル
     を自動的に検知し、そのチャンネルで通信します。Windows(R) XP で、新規に
     アドホック接続を構築する場合は、チャンネル11固定となります。

 4.1.2 インフラストラクチャ通信設定手順

  ▼<Point!>
  ！ここに記載する設定手順は、WEPキーを設定した無線LANアクセスポイントに
    接続する場合の手順です。
    WPA、IEEE 802.1X認証をご使用の場合、設定する内容につきましては、
    ネットワーク管理者にご確認ください。

  1) コンピュータの管理者のアカウント、あるいは管理者またはAdministrators
     グループのメンバとしてログオンします。
  2) スタートメニューの｢コントロールパネル｣をクリックし、｢ネットワークと
     インターネット接続｣をクリックします。

  ▼<Point>
  ！ ｢ネットワークとインターネット接続｣が表示されていない場合は
     そのまま手順 3)へお進みください。

  3) ｢ネットワーク接続｣をクリックします。
     現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
  4) 一覧より、ワイヤレスネットワーク接続を右クリックして、
     表示されるメニューから｢プロパティ｣をクリックします。
  5) ｢ワイヤレス ネットワーク｣タブをクリックします。
     ｢Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する｣または、
     ｢Windowsでワイヤレス ネットワークの設定を構成する｣にチェックが
     ついていることを確認します。
  6) ｢優先(する)ネットワーク｣の中の[追加]をクリックします。
     ｢ワイヤレス ネットワークのプロパティ｣画面が表示されます。
  7) ｢ネットワーク名(SSID)(*)｣を入力します。
      半角32文字以内で入力。接続するすべてのパソコンで同じネットワーク名を設定
     します。
     ｢これはコンピュータ相互(ad hoc)のネットワークで、ワイヤレスアクセス
     ポイントを使用しない｣はチェックをつけません。
  8) ｢ネットワーク認証｣を選択します。
     接続するアクセスポイント合わせて設定します。アクセスポイントの設定について
     は、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
  9) ｢データの暗号化｣を選択します｡

  ▼<Point!>
  ！ 通信データを暗号化するためのネットワークキーを設定することを強く推奨
     します。ネットワークキーを設定していない場合、ワイヤレスLAN 機能を搭載
     したすべてのパソコンから接続できるため、他のユーザーにデータを盗まれた
     り、破壊されたりする危険性があります。

 10) ｢キーは自動的に提供される｣のチェックを外します。
 11) ｢ネットワークキー｣を入力します。
     接続するアクセスポイントにあわせて設定します。アクセスポイントの設定の確認
     方法については、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
 12) ｢ネットワークキーの確認入力｣を入力します。
     ネットワークキーと、同じ値を入力してください。
 13) 入力が終了したら[OK]をクリックします。
     ｢ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ｣画面に戻ります。
 14) ｢優先するネットワーク｣に、7)で設定した｢ネットワーク名(SSID)｣に入力し
     たネットワーク名が追加されたことを確認します。

 4.2 TCP/IPの設定

  1) コンピュータの管理者のアカウント、あるいは管理者またはAdministrators
     グループのメンバとしてログオンします。
  2)「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックし、「ネットワーク
     とインターネット接続」をクリックします。
  3)「ネットワーク接続」をクリックします。
     現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
  4) 一覧より、ワイヤレスネットワーク接続を右クリックして、
     表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
  5)「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面で、「全般」タブをクリック
     します。
  6)「インターネットプロトコル(TCP/IP)」にチェックを入れ、更に[プロパティ]を
     クリックします。
    「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」画面が表示されます。
  7) ご使用の環境に従い以下のようにIPアドレスを設定してください。
      「アドホック通信の場合」→ 「次のIPアドレスを使う」を選択し、「IPアドレ
                                  ス」と「サブネットマスク」を設定します。
      「インフラストラクチャ通信の場合」→ 「IPアドレスを自動的に取得する」を
                                            選択します。DNSサーバーの設定は、
                                           「DNSサーバーのアドレスを自動的に
                                            取得する」を選択します。
  8) [OK]をクリックします。
    「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面に戻ります。
  9) [OK]をクリックします。

  ▼<Point!>
  ！設定を変更した場合は[閉じる]に変わります。
    [閉じる]をクリックしてください。

 10)「ネットワーク接続」画面を閉じます。

 4.3 ワークグループ名の設定

  1) コンピュータの管理者のアカウント、あるいは管理者またはAdministrators
     グループのメンバとしてログオンします。
  2)「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」を右クリックし、表示される
     メニューから「プロパティ」をクリックします。
    「システムのプロパティ」ダイアログが表示されます。
  3)「コンピュータ名」タブをクリックします。
  4)「フルコンピュータ名」、「ワークグループ」を確認します。
     フルコンピュータ名は、ネットワーク上でコンピュータを識別するための名前
     です。任意の名前を設定できます。
     ワークグループは、ネットワークのグループ名です。同じネットワーク内の
     パソコンは、全て同じ名前に設定します。
  5) 変更する場合は[変更]をクリックして設定し、画面の指示に従って操作して
     ください。
    「システムのプロパティ」画面に戻ります。
  6) [OK]をクリックします。

  ▼<Point!>
  ！再起動メッセージが表示された場合には、再起動を行ってください。


------------------------------------------------------------------------------
5. 用語集

 ■アドホック通信
   ワイヤレスLANを搭載したパソコン同士で通信を行う形態の呼び名です。
   アドホック通信を行うためには、接続するすべてのパソコンで、SSIDとWEPキー、
   チャンネルを同じ設定にします。
   また、Microsoftネットワークがサポートする「ファイルとプリンタ共有」などの
   機能を利用して、ファイルの交換や、プリンタの共有ができます。

 ■インフラストラクチャ通信
   ワイヤレスLANを搭載したパソコンを、有線LANに接続したり、電話回線につなげて
   インターネットに接続したりする場合に、別売りの無線LANアクセスポイントを使用
   して通信を行う形態の呼び名です。

 ■オープンシステム認証
   ワイヤレスLANのネットワーク認証のうちの1つです。認証の際にWEPキーの確認を
   行わないため、クライアントは正しいWEPキーを提示しなくても無線LANアクセス
   ポイントと接続することができます。
   しかし、実際に通信を行う場合には同じWEPキーが設定されている必要があります。
   オープンシステム認証は、オープンキー認証と呼ばれる場合があります。

 ■共有キー認証（シェアードキー認証）
   ワイヤレスLANのネットワーク認証のうちの1つです。無線LANアクセスポイントは
   クライアントに対して、同じWEPキーが設定されているかどうかを認証の際に確認
   します。クライアントが誤ったWEPキーを使用している場合や、WEPキー自身が設定
   されていない場合は認証に失敗し、無線LANアクセスポイントと通信できません。

 ■チャンネル
   ワイヤレスLANや無線LANアクセスポイントで通信するために使用する、無線の
   周波数帯を表します。FMV-BIBLO/LIFEBOOK は1〜11が使用可能です。

 ■ネットワーク認証
   ワイヤレスLANクライアントが、無線LANアクセスポイントと接続する場合に行う
   認証方式を指します。オープンシステム認証と共有キー認証があります。
   認証方法は、それぞれのクライアントに設定されていなければならず、通信したい
   無線LANアクセスポイントの設定とも一致している必要があります。
   ネットワーク認証は認証モードと呼ばれる場合もあります。

 ■SSID (Security Set Identifier)
   ワイヤレスLANを構成するとき、混信やデータの盗難を防ぐ為に、グループ分けを
   します。このグループ分けを「SSID」で行います。
   さらにセキュリティ強化のためにWEPキーを設定し、SSIDとWEPキーが一致しないと
   通信できないようになっています。

 ■WEPキー
   データ通信を行う際にデータを暗号化するために使用する鍵情報です。
   通信する相手と同位置のWEPキーを設定する必要があります。


-------------------------------------------------------------------------------
6. 商標および著作権

  本ドライバの著作権はConexant Systems, Inc.にあります。
  Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に
  おける登録商標です。

  その他の製品名は、各社の商標、または登録商標です。

  Copyright(c) 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.
  Copyright (c) 2001 - 2005 Conexant Systems, Inc. All Rights Reserved.
  All Rights Reserved, Copyright(C) 富士通株式会社 2005
