HDMI 울트라HD Deep Color
홈 설정 아이콘 전체설정 아이콘 영상 추가 설정 HDMI 울트라HD Deep Color
입력 단자에 연결된 장비가 HDMI 울트라HD Deep Color 기능을 지원할 경우, 보다 선명한 영상을 볼 수 있습니다.
그러나 연결된 기기가 이 기능을 지원하지 않을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
문제가 발생할 경우, HDMI 울트라HD Deep Color 설정을 꺼짐으로 변경해주세요.
지원 해상도

- 켜짐 : 4K@60Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) 지원
- 꺼짐 : 4K@60Hz(4:2:0) 지원

4K@50/60Hz 지원 포맷

지원 해상도
해상도 | 프레임 비율 (Hz) | 색농도 / 색채도
8 bit | 10 bit | 12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p | 50 59.94 60 | YCbCr 4:2:0 | YCbCr 4:2:0 1) | YCbCr 4:2:0 1)
- | - | YCbCr 4:2:2 1)
YCbCr 4:4:4 1) | - | -
RGB 4:4:4 1) | - | -
1) HDMI 울트라HD Deep Color가 켜짐으로 설정시 지원합니다.

현재 시청 중인 HDMI IN의 설정 값만 변경할 수 있습니다.
HDMI 단자별로 다르게 설정할 수 있습니다.