Configuration de la télécommande universelle
Avec la télécommande Magic, vous pouvez contrôler des boîtiers décodeurs, des lecteurs Blu-ray, des systèmes de cinéma maison, etc.

1. Assurez-vous que l’appareil que vous voulez configurer est raccordé à votre téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton ACCUEIL de la télécommande et sélectionnez Bouton de l’entrée dans la partie supérieure droite.
   (Appuyez sur le bouton Sélection de l’entrée de la télécommande.)
3. Sélectionnez Toutes les entrées, puis allez à Entrées.
4. Sélectionnez le mode d’entrée auquel est connecté l’appareil sous Entrées.
5. Vous pouvez configurer la télécommande universelle en appuyant sur Configurer la télécommande universelle. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la configuration.

Pour changer ou annuler les paramètres de la télécommande universelle, accédez à ACCUEIL Bouton de l’entrée Toutes les entrées, puis sélectionnez Modifier la télécommande universelle.
Vous pouvez également configurer la télécommande universelle dans ACCUEIL CONNECTEUR DE PÉRIPHÉRIQUE.
Cette fonction ne peut être utilisée qu’avec la télécommande Magic.
Vous pouvez acheter la télécommande Magic séparément si celle-ci n’est pas fournie.
Cette fonction est disponible dans certains pays uniquement.
Avant de changer des paramètres, assurez-vous que l’appareil à modifier est allumé.
Vous pouvez configurer un seul appareil de chaque type.
Si vous vous connectez à un réseau avant d’avoir configuré la télécommande universelle, la liste la plus récente des fabricants d’appareils compatibles devient disponible.
Selon le modèle du périphérique externe, certaines touches pourraient ne pas fonctionner.
Pour un bon fonctionnement, placez le dispositif près du téléviseur.
S’il y a un obstacle devant l’appareil, celui-ci pourrait ne pas recevoir le signal correctement. Si l’appareil se trouve dans un tiroir, ouvrez-le.