사진과 동영상 보기
사진 & 동영상 앱을 이용하여 사진과 동영상을 볼 수 있습니다.

1. 리모컨의 홈 버튼을 누르세요.
2. 사진 & 동영상 앱을 실행하세요.
3. 원하는 저장 장치를 선택하세요.
4. 사진이나 동영상을 선택하여 콘텐츠를 감상하세요.

사진과 동영상

1. 감상할 콘텐츠 종류와 보기 방식을 선택합니다.
2. 콘텐츠를 선택하여 삭제합니다.
   다른 기기에서 공유되고 있는 파일은 삭제가 불가합니다.
3. 재생할 콘텐츠를 선택합니다. 첫번째로 선택한 콘텐츠와 같은 종류의 콘텐츠만 선택할 수 있습니다.
4. 콘텐츠를 USB 저장 장치에 복사할 수 있습니다.
   일부 국가에만 적용되는 기능입니다.
5. 통합 검색을 실행합니다.

전체 콘텐츠 개수가 40,000개가 넘어갈 경우 일부 콘텐츠가 목록상에 보이지 않을 수 있습니다.
포토 플레이어
사진 & 동영상 앱에서 사진을 선택하면 포토 플레이어가 실행됩니다. 저장된 이미지들을 볼 수 있습니다.

포토 플레이어

1. 전체 콘텐츠 목록으로 돌아갑니다.
2. 음악 플레이어를 실행시켜 배경음악을 재생할 수 있습니다.
3. 사진을 확대 / 축소할 수 있습니다.
4. 슬라이드 쇼를 시작합니다.
5. 사진을 회전 시킵니다.
6. 360도로 촬영된 사진의 경우, 360도로 감상할 수 있습니다.
   일반 사진에서 360˚ VR 플레이를 사용하면 이미지가 왜곡될 수 있습니다.
   일부 모델에만 적용되는 기능입니다.
7. 사진 표시 크기를 설정하거나 슬라이드쇼의 속도 및 효과를 변경할 수 있습니다.

사진 지원 파일

사진 지원 파일
파일형식 | 형식 | 해상도
jpeg, jpg, jpe | JPEG | 최소 : 64 × 64 최대 Normal Type : 15360 (W) × 8640 (H) Progressive Type : 1920 (W) × 1440 (H)
png | PNG | 최소 : 64 × 64 최대 : 5760 (W) × 5760 (H)
bmp | BMP | 최소 : 64 × 64 최대 : 1920 (W) × 1080 (H)

비디오 플레이어
사진 & 동영상 앱에서 동영상을 선택하면 비디오 플레이어가 실행됩니다. 저장된 동영상을 볼 수 있습니다.

비디오 플레이어

1. 전체 콘텐츠 목록으로 돌아갑니다.
2. 동영상을 감상하면서 재생목록을 띄워 다른 콘텐츠를 선택할 수 있습니다.
3. 동영상 재생에 대한 기본적인 조작을 할 수 있습니다.
4. 동영상을 회전 시킵니다.
   일부 모델에만 적용되는 기능입니다.
5. 360도로 촬영된 동영상의 경우, 360도로 감상할 수 있습니다.
   일반 동영상에서 360˚ VR 플레이를 사용하면 영상이 왜곡될 수 있습니다.
   일부 모델에만 적용되는 기능입니다.
6. 화면을 확대하여 원본보다 크게 시청할 수 있습니다.
   상세 내용은 사용 설명서의 Smart TV 유용하게 쓰기 TV 화면을 확대하여 보기를 참조하세요.
7. 추가 옵션을 설정할 수 있습니다.

추가 옵션 설정하기

비디오 플레이어 추가옵션

1. 자막 설정을 변경할 수 있습니다.
2. 오디오 트랙을 설정할 수 있습니다.
3. 이어보기를 설정하여 마지막 재생 시 시청했던 곳부터 이어볼 수 있습니다.
   Q 스타트+ 기능으로 TV가 켜졌을때는 이어보기가 바로 동작하지 않을 수 있습니다.
4. 연속재생을 설정할 수 있습니다.
   연속재생을 설정하면 동영상 재상이 끝난 후 자동으로 다음 영상을 재생합니다.
5. 기본 조작화면으로 돌아갑니다.

동영상 재생 지원파일
최대 데이터 전송률

- Full HD 영상
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 최대 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 최대 40Mbps
- 울트라HD 영상 (울트라HD 모델만 해당)
  H.264 3840 × 2160@60P BP/MP/HP@L5.1 최대 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 최대 60Mbps
- HFR 영상 (HFR 모델만 해당)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 최대 60Mbps
- Dolby Vision 영상 (Dolby Vision 지원 울트라HD 모델만 해당)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 최대 50Mbps

외부 지원 자막 포맷
smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)
내부 지원 자막 포맷
Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text
동영상 지원 코덱

확장자, 코덱
확장자 | 코덱
asf wmv | 비디오 | VC-1 Advanced Profile (WMVA 제외), VC-1 Simple and Main Profiles
오디오 | WMA Standard (WMA v1 / WMA Speech 제외)
avi | 비디오 | Xvid (except for 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
오디오 | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov | 비디오 | H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
오디오 | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2 | 비디오 | H.264/AVC, MPEG-4
오디오 | AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv | 비디오 | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
오디오 | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts | 비디오 | H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
오디오 | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat | 비디오 | MPEG-1, MPEG-2
오디오 | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob | 비디오 | MPEG-1, MPEG-2
오디오 | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb | 비디오 | RV30, RV40
오디오 | Realaudio6(cook), AAC LC, HE-AAC

rm, rmvb : 일부 국가에만 적용되는 기능입니다.
Dolby AC-4 : 일부 모델에만 적용되는 기능입니다.
동영상 재생시 주의사항
사용자에 의해 만들어진 일부 자막에 대하여 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
동영상 파일과 자막 파일은 같은 폴더에 위치해야 합니다. 이 때 동영상 파일과 자막 파일의 이름이 같아야 정상적으로 자막을 볼 수 있습니다.
NAS(Network Attached Storage) 장비의 자막은 제조사와 모델에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.
GMC(Global Motion Compensation), Qpel(Quarterpel Motion Estimation)을 포함한 스트림은 지원하지 않습니다.
울트라HD 영상 (울트라HD 모델만 해당) : 3840 × 2160, 4096 × 2160

- HEVC코덱 형식의 울트라HD 동영상은 LG 전자가 공식적으로 제공하는 콘텐츠 외 일부 파일은 재생이 되지 않을 수 있습니다.
- 일부 코덱에 대해서는 SW 업그레이드 후 사용할 수 있습니다.

  확장자, 코덱
  확장자 | 코덱
  mkv / mp4 / ts | 비디오 | H.264/AVC, HEVC
  오디오 | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

인코딩 환경에 따라 재생가능한 파일 크기는 달라질 수 있습니다.
Window Media Audio 의 V7 이상만 지원합니다.
AAC Main Profile은 지원하지 않습니다.
일부 인코더로 제작한 동영상 파일은 재생이 안될 수 있습니다.
명시된 지원 포맷 이외의 동영상 파일은 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.
High 스피드가 지원되지 않는 USB 저장 장치의 동영상을 재생할 경우, 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.
DTS는 USB 및 HDMI 동영상 파일 재생 시에만 지원됩니다.