Prise en charge du mode HDMI-PC

Prise en charge du mode HDMI-PC
Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz)
640 × 350 | 31,46 | 70,09
720 × 400 | 31,46 | 70,08
640 × 480 | 31,46 | 59,94
800 × 600 | 37,87 | 60,31
1024 × 768 | 48,36 | 60,00
1152 × 864 | 54,34 | 60,05
1360 × 768 | 47,71 | 60,01
1280 × 1024 (Modèles pleine HD et ULTRA HD uniquement) | 63,98 | 60,02
1920 × 1080 (Modèles pleine HD et ULTRA HD uniquement) | 67,5 | 60,00
1920 × 1080 (Modèle ultra-HD uniquement) | 135,0 | 120
3840 × 2160 (Modèle ultra-HD uniquement) | 54,0 | 24,0
56,25 | 25,0
67,5 | 30,0
4096 × 2160 (Modèle ultra-HD uniquement) | 53,95 | 23,97
54,0 | 24,0

Le port HDMI du PC peut varier selon le modèle. Reportez-vous au guide fourni avec le produit.