HDMI ULTRA HD Deep Color
ACCUEIL Icône des paramètres Icône Tous les paramètres Image Réglages additionnels HDMI ULTRA HD Deep Color
Si le périphérique connecté au port d’entrée prend également en charge le mode HDMI ULTRA HD Deep Color, la clarté de l’image pourrait être améliorée.
En revanche, s’il ne le prend pas en charge, cela pourrait nuire au fonctionnement.
Le cas échéant, réglez le paramètre HDMI ULTRA HD Deep Color du téléviseur à Arrêt.
Résolution prise en charge

- Marche : prend en charge la résolution 4K à 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0)
- Arrêt : prend en charge la résolution 4K à 60 Hz (4:2:0)

Format 4K à 50 Hz/60 Hz

Résolution prise en charge
Résolution | Fréquence d’image (Hz) | Profondeur des couleurs / Échantillonnage chromatique
8 bits | 10 bits | 12 bits
3840 × 2160p 4096 × 2160p | 50,00 59,94 60,00 | YCbCr 4:2:0 | YCbCr 4:2:0 1) | YCbCr 4:2:0 1)
- | - | YCbCr 4:2:2 1)
YCbCr 4:4:4 1) | - | -
RGB 4:4:4 1) | - | -
1) Pris en charge lorsque le HDMI ULTRA HD Deep Color est réglé à Marche.

Vous pouvez seulement modifier les paramètres de l’entrée HDMI IN que vous êtes en train d’utiliser.
Vous pouvez définir un paramètre différent pour chaque port HDMI.