HDMI ULTRA HD Deep Color
HOME (Inicio) Ícono de Setting (Configuración) Ícono All Settings (Todos los ajustes) Imagen Configuraciones adicionales HDMI ULTRA HD Deep Color
Si el dispositivo conectado al puerto Terminal de entrada también es compatible con el formato HDMI ULTRA HD Deep Color, la imagen puede ser más clara.
Sin embargo, si el dispositivo no lo admite, puede no funcionar correctamente.
En ese caso, cambie el ajuste de HDMI ULTRA HD Deep Color de la televisión a Apagado.
Resolución de pantalla compatible

- Encendido : Es compatible con 4K a 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0)
- Apagado : Es compatible con 4K a 60 Hz (4:2:0)

Formato compatible con 4K @ 50/60 Hz

Resolución de pantalla compatible
Resolución | Frecuencia de imagen (Hz) | Profundidad de color / Muestreo de crominancia
8 bits | 10 bits | 12 bits
3840 × 2160p 4096 × 2160p | 50,00 59,94 60,00 | YCbCr 4:2:0 | YCbCr 4:2:0 1) | YCbCr 4:2:0 1)
- | - | YCbCr 4:2:2 1)
YCbCr 4:4:4 1) | - | -
RGB 4:4:4 1) | - | -
1) Compatible cuando HDMI ULTRA HD Deep Color está establecido en Encendido.

Solo puede cambiar la configuración del puerto HDMI IN que está viendo en el momento.
Puede especificar un valor diferente para cada puerto HDMI.