네트워크 설정하기
네트워크를 설정하면 온라인 콘텐츠 / 앱 등 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.
유선 네트워크 설정하기

유선네트워크 연결하기

1. TV의 LAN 단자와 공유기를 LAN 선으로 연결하세요.
   이때 공유기는 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
2. 리모컨의 홈 버튼을 눌러, 화면 우측 상단의 설정 아이콘을 선택하세요.
3. 전체설정 아이콘 네트워크 유선 네트워크 연결(이더넷)을 선택하세요.
   유선 네트워크 연결이 시작됩니다.
   상세 내용은 사용 설명서의 설정항목 둘러보기 네트워크 유선 네트워크 연결(이더넷)을 참조하세요.

공유기가 DHCP를 지원하면, LAN 케이블로 TV와 공유기를 연결시 자동으로 네트워크에 연결됩니다.
무선 네트워크 설정하기

무선 네트워크 연결하기

1. 인터넷에 연결된 공유기의 전원을 켜세요.
2. 리모컨의 홈 버튼을 눌러, 화면 우측 상단의 설정 아이콘을 선택하세요.
3. 전체설정 아이콘 네트워크 무선 네트워크 연결을 선택하세요.
   무선 네트워크 연결이 시작됩니다.
4. 네트워크 검색이 완료되면 연결 가능한 네트워크 목록이 나타납니다.
5. 연결하고자 하는 네트워크를 선택하세요.
   무선 공유기에 비밀번호가 걸려있다면, 비밀번호를 입력해야 합니다.
   상세 내용은 사용 설명서의 설정항목 둘러보기 네트워크 무선 네트워크 연결을 참조하세요.

네트워크 설정의 주의사항
표준 LAN 선을 사용하세요.(RJ45 커넥터가 있는 Cat7 이상, 10 Base-T 또는 100 Base TX 랜 포트와 연결)
모뎀을 재설정하면 네트워크 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 전원을 끄고 연결을 해제했다가 다시 연결한 후 전원을 켜면 정상적으로 작동됩니다.
LG 전자는 네트워크 연결에 문제가 있을 경우 또는 네트워크 연결에 의한 고장이나 오류, 동작 이상에 대해 책임지지 않습니다.
네트워크 연결은 인터넷 서비스 공급자(ISP)에 따라 정상적으로 동작되지 않을 수 있습니다.
DSL 서비스는 DSL 모뎀을 사용해야 하고, 케이블 서비스는 케이블 모뎀을 사용해야 합니다. 인터넷 서비스 공급자 (ISP) 와의 계약에 따라 제한된 수의 네트워크 연결만 가능하여 TV의 네트워크 연결을 하지 못할 수 있습니다. (만약 하나의 회선에 하나의 장치만을 허용하는 경우 이미 PC가 연결되어 있다면 다른 장비를 사용할 수 없습니다.)
무선 네트워크는 2.4 GHz의 주파수를 가지는 다른 기기(무선 전화, 블루투스 기기, 전자레인지)에 의해 간섭을 받을 수 있습니다. 5 GHz 주파수를 사용하는 장비에도 간섭을 받으며 다른 Wi-Fi 장비와 동일합니다.
주변의 무선 환경에 따라 무선 네트워크 서비스 속도가 저하될 수 있습니다.
모든 로컬 홈 네트워크를 끄지 않고 사용하는 경우 일부 장치에서 네트워크 트래픽이 걸릴 수 있습니다.
무선 공유기 연결을 위해서는 무선 연결을 지원하는 공유기가 필요하며, 해당 공유기의 무선 연결 기능이 활성화되어 있어야 합니다. 공유기의 무선 연결 가능 여부는 해당 공유기 업체에 문의하세요.
무선 공유기 연결을 위해서는 무선 공유기의 SSID와 보안 설정을 확인하시기 바랍니다. 무선 공유기의 SSID와 보안 설정에 대해서는 해당 공유기의 설명서를 참조하세요.
네트워크 장비(유 / 무선 공유기, 허브 등)의 잘못된 설정으로 인해 TV가 느려지거나 오동작 할 수 있습니다. 해당 기기의 설명서를 참조하여 올바르게 설치한 후 네트워크 연결을 하세요.
무선 공유기 제조사에 따라서 접속방법에 차이가 있을 수 있습니다.
이 기능과 관련된 문제를 해결하려면, 사용 설명서의 문제해결하기를 참조하세요.