        КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

     1. Перед запуском FDA надо предварительно создать каталог, в
который будут помещаться файлы отчета. Например C:\TEMP. Затем
запустить FDA.
     2. Произвести калибровку (выполнить пункт Calibrate). При этом
дискета, на которую делается копия, должна быть точно такой же как
оригинал. ПРИ КАЛИБРОВКЕ ВСЕ ДАННЫЕ НА ДИСКЕТЕ УНИЧТОЖАЮТСЯ!
     3. Сохранить результаты калибровки. (Выполнить пункт Save
Sattings). В дальнейшем пункты 2. и 3. выполнять не надо.
     4. Analise & Read Disk. Для дискеты 3.5" Number of cilinder
следует указывать 82. Опцию All tracks non-std устанавливать не нужно.
(Ее назначение см. подробную инструкцию). Operating directory name для
нашего примера:C:\TEMP.
     5. Format & Write Disk. - Запись на дискету-приемник.
Если необходимо записать еще одну копию, после выхода из FDA пункты
1. - 4. выполнять не надо. В этом случае перед выполнением п.5. надо
выполнить пункт Open Operating Directory - здесь указывается путь к
файлам отчета (в нашем примере C:\TEMP).
