
BEGIN EPS6  Epson QX-10 Valdocs Boot - DSDD 48 tpi 5.25" - 512 x 10
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 10,512 SKEW 5
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ORDER SIDES 
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 189 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 4
END 

