INSTALL.TXT
-----------

Ce fichier contient des informations sur les problŠmes qui risquent
de se produire pendant l'installation, et plus particuliŠrement avec
les programmes r‚sidant en m‚moire et lors de l'ex‚cution de Novell Netware.
Si vous utilisez ce type de logiciel avec la version Beta 3.1 de windows,
lisez les informations suivantes AVANT d'installer Windows.


Remarques g‚n‚rales sur l'installation
======================================
Dans cette section, vous trouverez des remarques sur les configurations
sp‚cifiques qui risquent d'empˆcher le programme Windows Install
d'installer avec succŠs la version 3.1 de Windows. Vous y trouverez aussi une
solution pour chaque problŠme. V‚rifiez pour voir si tout mat‚riel ou logiciel 
que vous utilisez figure sur cette liste et suivez les recommandations 
propros‚es AVANT d'ex‚cuter le programme d'installation.


Economiseurs d'‚cran MS-DOS
---------------------------

Si vous ex‚cutez un ‚conomiseur d'‚cran MS-DOS, vous devez le d‚sactiver 
avant d'ex‚cuter le programme Install. Ces ‚conomiseurs d'‚cran peuvent ˆtre 
la cause de problŠmes lorsque vous ex‚cutez le programme Install.


Ordinateurs Compaq Computer avec la version 5.0 de MS-DOS 5 et des 
affichages EGA ou VGA
------------------------------------------------------------------
Avant d'installer Windows, regardez dans votre fichier CONFIG.SYS pour 
vous assurer que ces gestionnaires apparaissent dans l'ordre suivant :

    HIMEM.SYS
    EMM386.EXE
    ANSI.SYS

Si ANSI.SYS est charg‚ avant HIMEM.SYS ou EMM386.EXE, il est possible 
que le programme Installe relance votre systŠme avant que Windows ne soit 
install‚. De plus, si vous utilisez la ligne de commande DOS=HIGH,UMB 
pour charger MS-DOS dans la m‚moire haute, le fait de charger 
EMM386.EXE avant ANSI.SYS cr‚‚ la quantit‚ maximale d'espace de 
m‚moire haute sur un ordinateur Compaq.


Ordinateurs Olivetti
--------------------
Si vous avez un ordinateur fabriqu‚ par Olivetti, il ne vous est pas 
possible d'utiliser l'installation rapide. Il faut choisir 
l'installation personnalis‚e. Cela vous permettra de s‚lectionner 
l'adaptateur vid‚o appropri‚ pour votre systŠme.


Ordinateurs AT&T Safari
-----------------------
Si vous avez un ordinateur AT&T Safari, il n'est pas possible d'installer 
Windows dans un nouveau r‚pertoire pour conserver … la fois les versions 3.0 
et 3.1 de Windows. Vous devez mettre la version 3.0 … niveau. Si vous 
installez la version 3.1 dans son propre r‚pertoire. elle n'utilisera pas les 
gestionnaires sp‚ciaux exig‚s pour pouvoir ˆtre ex‚cut‚e sur un ordinateur 
Safari.


Utilisation du gestionnaire d'affichage TIGA
--------------------------------------------
Si vous utilisez le gestionnaire d'affichage TIGA, TIGACD doit ˆtre install‚ 
manuellement avant d'ex‚cuter le programme Install pour mettre Windows … 
niveau, sinon Windows ne mettra pas correctement votre systŠme … niveau.

AprŠs avoir install‚ Windows, vous pouvez augmenter la quantit‚ de m‚moire 
conventionnelle disponible en mode 386 ‚tendu pour les applications non-
Windows en chargeant TIGACD … partir du fichier WINSTART.BAT. Notez 
que le fichier WINSTART.BAT ne s'ex‚cute que si vous ex‚cutez Windows en 
mode 386 ‚tendu. Si vous voulez ex‚cuter Windows en mode Standard, vous 
devez manuellement charger TIGACD. Pour plus d'informations, lisez le 
fichier en ligne LISEZMOI.WRI


Utilisation des polices TrueType avec des gestionnaires d'affichage ext‚rieurs
------------------------------------------------------------------------------
Si vous utilisez l'un des gestionnaires d'affichage pour les affichages figurant 
dans la liste ci-dessous, les polices True Type risquent d'ˆtre d‚form‚es sur 
votre ‚cran. Un gestionnaire mis … jour est peut-ˆtre disponible dans Windows 
Driver Library ou chez votre fabricant d'affichages. Contactez Microsoft pour 
obtenir des informations sur Windows Drivers Library, ou contactez votre 
fabricant d'affichages pour savoir comment vous procurer un gestionnaire mis 
… jour.

Gestionnaire            Affichage                       Fabricant
------------            ---------                       ---------
DGIS*                 Compaq AG1024                     Graphics Software
		      Spectragraphics Squeegee          Systems, Inc.
		      NEC MultiSynch Graphics Engine
		      Zenith Z-649

IAA                   IBM Image Adapter/A               IBM

ATI 8514              ATI Graphics Ultra                ATI Technologies
		      ATI Graphics Vantage
RGDI*                 Appian Rendition I                Appian, Inc.
		      Appian Rendition II
		      Appian Rendition III
		      Appian GV1024
		      Dec pc 433

* DGIS: Direct Graphics Interface Standard
* RGDI: Renaissance Graphics Device Interface


Utilisation de Stacker
----------------------
Cette section d‚crit les ‚tapes n‚cessaires pour installer Windows si vous 
utilisez Stacker pour compresser votre disque dur. Elle aborde aussi les 
problŠmes que Stacker peut cr‚er lors de l'installation. Vous trouverez 
‚galement dans cette section des solutions … ces problŠmes.

*  Si vous d‚cidez d'utiliser un fichier d'‚change avec Windows, il vous faudra
    installer cette copie sur un lecteur non compress‚. AprŠs avoir install‚
    Stacker, vous pouvez laisser un m‚gaoctet d'espace disque non compress‚
    pour stocker les fichiers systŠme. Pour laisser suffisamment d'espace au
    fichier d'‚change, il est recommand‚ que la quantit‚ d'espace disque que
    vous laissez non compress‚e soit ‚gale … au moins deux fois la quantit‚ de
    m‚moire dont vous disposez dans le systŠme. Par exemple, si votre systŠme
    a 4 m‚gaoctets de m‚moire, il faut que vous ayez au moins 8 m‚gaoctets d'espace
    disque non compress‚

*  Lorsque vous avez install‚ Stacker, il est possible qu'il ait ajout‚ la ligne
    SSWAP … votre fichier  CONFIG.SYS pour remplacer la lettre du disque dur
     logique cr‚‚ par Stacker par la lettre du disque dur physique. A cause de
     cela, le programme Install ne peut pas modifier vos fichiers CONFIG.SYS
     ou AUTOEXEC.BAT lorsque vous installez Windows sur un lecteur
     compress‚. Install affiche un message pour vous signaler le problŠme et
     enregistre ensuite les changements propos‚s dans les fichiers CONFIG.SYS
     et AUTOEXEC.WIN. Vous devrez modifier vous-mˆme les fichiers
     CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT pour vous assurer  que les fichiers
     systŠme dont Windows a besoin, (normalement HIMEM.SYS,
     SMARTDRV.EXE, et EMM386.EXE) sont charg‚s lorsque vous mettez
     votre ordinateur en marche.

    Vous pouvez proc‚der de la maniŠre suivante :

   1. cr‚ez un r‚pertoire sur le lecteur non compress‚ dont le nom est mˆme
    que celui de votre r‚pertoire Windows, comme par exemple \WINDOWS ;

   2. apportez les modifications propos‚es … vos fichiers CONFIG.SYS et
      AUTOEXEC.BAT sur le lecteur non compress‚ ;

   3. copiez les fichiers figurant dans CONFIG.WIN et AUTOEXEC.WIN
      du lecteur compress‚ au lecteur non compress‚ ;

   Il existe un autre moyen de proc‚der qui consiste … modifier le fichier
    CONFIG.SYS de maniŠre … ce que les lignes qui chargent les gestionnaires 
   et fichiers requis apparaissent APRES la ligne SSWAP.

*  Pour optimiser la performance, n'utilisez pas SMARTDrive pour vous servir
     du lecteur compress‚ comme cache. Il vous suffit d'utiliser le lecteur non
     compress‚ comme cache. Vous pouvez inclure des options sur la ligne
     SMARTDRV.EXE du fichier CONFIG.SYS pour sp‚cifier les lecteurs …
     utiliser comme cache.

   Par exemple, si l'utilitaire Stacker a substitu‚ le lecteur D au lecteur C et que
    C est le lecteur compress‚ et D le lecteur non compress‚, incluez la ligne
    suivante dans votre fichier  CONFIG.SYS :

    device=\windows\smartdrv.exe C- D+

Pour plus d'information sur les fichiers d'‚change et l'utilisation de 
SMARTDrive, voir le chapitre 14, ® Optimisation de Windows ¯ du Guide 
de l'utilisateur de Microsoft Windows.


Modifier vous-mˆme les fichiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT
----------------------------------------------------------
Lorsque le programme Install installe Windows, il place les fichiers 
HIMEM.SYS, SMARTDRV.EXE et EMM386.EXE dans le r‚pertoire 
Windows. Si ce dernier se trouve sur un disque, tel qu'un disque externe, 
amovible ou non local  qui n'est pas disponible lorsque d‚marrez l'ordinateur, 
ou si Install d‚tecte l'une des conditions suivantes :

- votre lecteur d'amor‡age ou le lecteur sur lequel vous voulez installer
   Windows a ‚t‚ modifi‚ pour un utiilitaire de compression de disque ;

- votre fichier CONFIG.SYS contient des r‚f‚rences pour bloquer les
   gestionnaires de p‚riph‚riques ;

il ne modifie pas automatiquement les fichiers CONFIG.SYS ou 
AUTOEXEC.BAT. Au lieu de cela. Install  inscrit les changements dans les 
fichiers CONFIG.WIN et AUTOEXEC.WIN, ou dans les fichiers CONFIG.00x 
et AUTOEXEC.00x. Dans ce cas, vous devez soit d‚placer les fichiers 
HIMEM.SYS, SMARTDRV.EXE et EMM386.EXE sur un lecteur qui est 
disponible lorsque vous d‚marrez votre ordinateur, soit utiliser un ‚diteur de 
texte pour modifier les fichiers CONFIG.SYS ou AUTOEXEC.BAT de 
maniŠre … ce que toute r‚f‚rence … HIMEM.SYS, SMARTDRV.EXE et 
EMM386.EXE apparaisse dans votre fichier CONFIG.SYS APRES le device= 
utilis‚ pour charger les gestionnaires pour vos lecteurs de disques. Pour les 
changements propos‚s, r‚f‚rez-vous aux fichiers CONFIG.WIN et 
AUTOEXEC.WIN ou aux fichiers CONFIG.00x et AUTOEXEC.00x.


Installation d'affichages XGA sur un PS/2, modŠle 75 ou 90
----------------------------------------------------------
Si vous disposez d'un PS/2, modŠle 75 ou 90 avec un affichage XGA, le 
programme Windows Install configure l'affichage pour une r‚solution 640x480 
16 couleurs. NE CHANGEZ PAS cette configuration pendant l'installation. Le 
fait de sp‚cifier une autre configuration XGA pour l'affichage pendant 
l'installation de Windows risque de bloquer Install.

AprŠs avoir r‚ussi … installer Windows, vous pouvez alors configurer votre 
affichage XGA pour utiliser une autre r‚solution ou 256 couleurs, si votre 
moniteur les gŠrent. Pour plus d'informations sur la maniŠre de proc‚der, lisez 
la section ® IBM XGA : configuration de la couleur et r‚solution ¯ dans le 
document en ligne LISEZMOI.WRI. S‚lectionnez l'ic“ne ® Lisez-moi ¯ dans 
le groupe Principal du Gestionnaire de programmes.

Si vous utilisez l'‚cran … plasma sur le PS/2, modŠle 75, N'UTILISEZ QUE la 
configuration 480x640, 16 couleurs. Si vous changez cette configuration sur ce 
type d'‚cran, le message d'attente de MS-DOS s'affichera lorsque vous tenterez 
de lancer Windows.


Comment corriger les erreurs de copie du fichier Install lors
de la mise … niveau
-------------------------------------------------------------
Il se peut qu'Install n'ait pas correctement estim‚ la quantit‚ d'espace disque 
disponible lors de la mise … niveau de la version finale Beta 3.1 de Windows. 
Assurez-vous d'avoir au moins 5 m‚gaoctets d'espace disque disponible avant 
de mettre Windows 3.1 … niveau. Il est possible de corriger ce problŠme dans 
le produit disponible sur le march‚.


Comment corriger l'erreur d'installation #S020
----------------------------------------------
Il se peut que vous receviez ce message si vos fichiers WIN.INI ou 
SYSTEM.INI sont particuliŠrement volumineux. Ceci peut se produire si vous 
avez plusieurs fois remis … niveau la version 3.1 de Windows. Pour rem‚dier … 
ce problŠme, modifiez ces fichiers *.INI avec un ‚diteur de texte et supprimez 
toutes les informations dont vous n'avez pas besoin (comme par exemple, pour 
les polices, les imprimantes, des applications sp‚cifiques, etc.), ou bien, vous 
pouvez ‚liminer cette erreur en installant la version finale de Windows dans un 
nouveau r‚pertoire.


Corriger le message d'erreur ®Erreur d'environnement insuffisant¯
-----------------------------------------------------------------
Si le message ®Erreur d'environnement insuffisant¯ s'affiche lorsque vous 
relancez votre systŠme aprŠs avoir install‚ Windows, il existe deux solutions 
pour r‚soudre le problŠme.

1. Vous pouvez augmenter la taille de votre environnement en ajoutant la ligne
    de commande SHELL= … votre fichier CONFIG.SYS. Consultez le manuel
    de MS-DOS pour obtenir plus d'informations sur la commande SHELL et 
    sur la modication de votre fichier CONFIG.SYS.

2. Vous pouvez placer les commandes SET de votre fichier AUTOEXEC.BAT
    au d‚but du fichier pour qu'elles soient ex‚cut‚es avant les commandes qui
     chargent les programmes r‚sidant en m‚moire (TSR). tels que
    SMARTDrive.


Si Install ne d‚tecte pas le r‚seau
-----------------------------------
Si un r‚seau est install‚ et que Install sp‚cifie ® Aucun logiciel de r‚seau 
install‚¯ sur l'‚cran ®Informations systŠme¯, Install n'est pas capable de 
d‚tecter votre r‚seau. Pour qu'Install puisse d‚tecter certains r‚seaux, le 
r‚pertoire qui contient les fichiers du programme du r‚seau doivent ˆtre inclus 
dans votre chemin. Ce problŠme existe surtout avec les r‚seaux suivants : 
3Share, 3Open, Lan Manager et MSNet. Si votre chemin n'inclut pas le 
r‚pertoire sur lequel se trouvent les fichiers du r‚seau, vous pouvez soit :

- ajouter le r‚pertoire … la ligne PATH de votre fichier AUTOEXEC.BAT ; 

-  ex‚cuterInstallation personnalis‚e, puis sp‚cifier le nom de chemin 
   complet de votre r‚seau sur l'‚cran ®Informations systŠme¯

Caract‚risitique (TSR/DRIVER) dans Install
==========================================

Nous avons test‚ une vari‚t‚ de programmes r‚sidant en m‚moire avec 
Windows 3.1. Nous avons d‚couvert qu'avec certains programmes utilis‚s avec 
Windows 3.1, des problŠmes risquent de se produire.

Pendant l'ex‚cution du programme d'installation de Windows 3.1, nous 
v‚rifions dans le systŠme les programmes r‚sidant en m‚moire. Nous 
examinons les fichiers AUTOEXEC.BAT et CONFIG.SYS et nous regardons 
aussi pour voir quels programmes sont actuellement ex‚cut‚s dans la m‚moire. 
Si nous nous apercevons que vous avez des difficult‚s … ex‚cuter Windows 3.1, 
un message s'affichera sur votre ‚cran et vous pourrez alors continuer 
l'ex‚cution d'Install ou quitter ce programme.

Si vous recevez un message concernant les programmes r‚sidant en m‚moire 
(appel‚s aussi TSR ou gestionnaires) nous vous recommandons d'effectuer les 
‚tapes suivantes :

1.  Lisez les informations relatives … votre programme dans SETUP.TXT 
    Utilisez ces informations pour d‚terminer si vous devez installer Windows
    3.1 alors que ce programme est charg‚ (il se peut que la situation telle
     qu'elle se pr‚sente n'affectera pas l'installation de Windows 3.1).

    Si vous d‚cidez d'installer Windows 3.1 sans faire de changements, suivez
    les instructions … l'‚cran pour continuer l'installation.

2.  Si aprŠs avoir lu les informations relatives … votre programme, vous d‚cidez
    de NE PAS installer Windows 3.1 alors que le ou les programmes sont
    charg‚s, suivez les instructions … l'‚cran pour quitter le programme Install.

3.  Enlevez les programmes r‚sidant en m‚moire. (Suivez les instructions
    pr‚cis‚es dans la documentation relative aux programmes r‚sidant en
     m‚moire, ou supprimez le nom du fichier de vos fichiers
     AUTOEXEC.BAT/CONFIG.SYS et r‚amorcez votre ordinateur).

4.  Relancez … nouveau le programme d'installation de Windows 3.1.

5.  AprŠs avoir r‚ussi … installer Windows, vous pourrez, si vous le souhaitez,
    restaurer les programmes r‚sidant en m‚moire.

Les programmes que nous avons test‚s figurent dans la liste ci-dessous. Nous 
avons d‚couvert des problŠmes d'interaction entre Windows 3.1 et chacun de 
ces programmes pour lesquels une des conditions suivantes existe :

     *  L'interaction de deux programmes r‚sultent d'une r‚ponse inattendue du
	 systŠme qui peut provoquer toutes sortes de problŠmes, d'un arrˆt du
	 systŠme … un affichage incorrect.

     *  Des mesures sp‚ciales doivent ˆtre prises pour faciliter l'ex‚cution
	  parallŠle de ces programmes.

Install ne d‚tecte pas tous les programmes r‚sidant en m‚moire figurant dans la 
liste. 
Les informations donn‚es ici concernent un grand nombre de programmes 
r‚sidant en m‚moire. Certains seront d‚tect‚s, d'autres ne le seront pas. Pour 
que le programme Install d‚tecte un programme r‚sidant en m‚moire, il faut 
que certains critŠres soient satisfaits. Vous trouverez dans le fichier 
SETUP.INF les listes des programmes r‚sidant en m‚moire que le programme 
Install peut d‚tecter. Ces listes sont nomm‚es ®incomptsr1¯ et ®incomptsr2¯.


*REMARQUE :  La liste suivante ne couvre pas tous les problŠmes qui risquent de se pr‚senter lors de 
l'utilisation de la version 3.1 de Windows avec l'un de ces programmes. Elle repr‚sente une vue 
d'ensemble des r‚sultats des tests que nous avons effectu‚s.

LISTE DES PROGRAMMES
====================

386MAX
------
La documentation accompagnant 386MAX recommande de ne jamais d‚finir 
le paramŠtre EXT … moins de 64. Si vous ne respectez pas ces consignes  et 
que vous d‚finissez ce paramŠtre … 0, le programme Windows Install et 
Windows ex‚cut‚s en mode standard se bloqueront.

AprŠs avoir install‚ Windows, lisez le fichier LISEZMOI.WRI pour pluss 
d'informations sur l'ex‚cution de 386MAX avec la version 3.1 de Windows.

UTILITAIRE 386MAX CACHE (QCACHE.EXE)
------------------------------------
Cet utilitaire de cache ne doit pas ˆtre utilis‚ en mˆme temps que Smartdrive. 
Il n'y a aucun avantage … ex‚cuter ces deux utilitaires en mˆme temps. Nous 
vous recommandons d'utiliser Smartdrive (automatiquement install‚ avec 
Windows 3.1) plut“t que 386MAX.

ALL CHARGE 386, version. 3.1 
----------------------------
ALLEMM4.SYS est un gestionnaire de m‚moire qui, s'il est en cours 
d'utilisation sur votre systŠme, risque de vous empˆcher de terminer 
l'installation de Windows ou de lancer Windows en mode standard ou ‚tendu. 
Si vous avez des difficult‚s … ex‚cuter ce programme avec la version 3.1 de 
Windows, nous vous recommandons d'utiliser les utilitaires EMM386.EXE et 
HIMEM.SYS pour g‚rer la m‚moire avec Windows 3.1. Ces deux utilitaires 
sont inclus avec la version 3.1 de Windows.

ANARKEY, version 4.00
---------------------
Il est possible qu'avec certaines configurations de m‚moire, la version 4.00 
d'Anarkey utilis‚e avec Windows 3.1 en mode ‚tendu bloque le systŠme de 
maniŠre impr‚visible, et peut mˆme dans de trŠs rares circonstances corrompre 
les donn‚es du disque dur. Nous vous recommandons de ne pas ex‚cuter 
Windows 3.1 alors qu'Anarkey, version 4.00 est charg‚. Cette version 4.00 
risque aussi, dans certains cas, d'empˆcher le chargement de Windows. Ce type 
de problŠme semble ne plus exister avec la version 4.01. Contactez Moderne 
Software pour recevoir gratuitement la mise … niveau d'Anarkey 4.01.

ANARKEY, version 4.01
---------------------
En mode standard, si Anarkey est charg‚ avant de lancer Windows, il n'est 
disponible … aucune zone VM/MS-DOS que vous lancez pendant votre session 
Windows. En mode ‚tendu, si Anarkey est charg‚ dans la m‚moire haute avant 
que vous ne lanciez Windows, il se peut que le systŠme se bloque si vous 
essayez d'ouvrir une application. C'est pourquoi, en mode standard, nous vous 
recommandons de charger Anarkey s'il le faut … partir de chaque zone 
VM/MS-DOS. En mode ‚tendu, nous vous recommandons de ne pas charger 
Anarkey dans la m‚moire haute.

APPEND (MS-DOS)
---------------
L'utilitaire APPEND interfŠre avec la capacit‚ de Windows et des applications 
Windows … construire des noms WFP (Well Formed Path) valides pour les 
fichiers auxquels vous voulez acc‚der. (WFP est le nom complet d'un fichier, y 
compris la lettre du lecteur et du chemin d'accŠs complet … partir du r‚pertoire 
racine de ce lecteur). Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'utilitaire 
APPEND avec la version 3.1 de Windows.

ASP INTEGRITY TOOLKIT, version 3.7
----------------------------------
(Porgramme de protection contre virus). Lorsque ce produit est ex‚cut‚ 
conjointement avec la version 3.1 de Windows Install, plusieurs problŠmes se 
produiront, allant du blocage/r‚amor‡age du systŠme … l'impossibilit‚ d'utiliser 
le clavier avec Windows. Nous vous recommandons de suivre les instructions 
accompagnant le produit pour d‚sactiver la protection avant d'installer la 
version 3.1 de Windows. L'installation de Windows est consid‚r‚e comme 
faisant partie de ®l'administration du systŠme¯ et la documentation vous donne 
des instructions pour d‚sactiver la protection lorsque vous effectuez des tƒches 
relevant de l'administration du systŠme.

AUTOCON, version 2.0e 
---------------------
AUTOCON vous permet, au moment de l'armor‡age de s‚lectionner d'une 
jusqu'… cinquante configurations. Pour cela, il modifie les fichiers 
CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT des fiches de sa base de donn‚es, 
AUTOCON.DAT lorsque le r‚amor‡age est fait … partir de AUTOCON. Notez 
que le programme d'installation de Windows 3.1 ne modifie que la premiŠre 
section des deux fichiers de configuration. Vous devez ex‚cuter AUTOCON 
aprŠs Install et modifier manuellement les configurations dans la base de 
donn‚es qui seront utilis‚es avec la version 3.1 de Windows, puis r‚amorcer … 
partir de AUTOCON. Consultez la documentation accompagnant AUTOCON.

BOOTCON, version 1.60
---------------------
BOOTCON vous permet de s‚lectionner une certaine configuration au moment 
de l'amor‡age. En utilisant un menu dans CONFIG.SYS, BOOTCON.SYS se
branchera alors dans les sections appropri‚es de vos fichiers CONFIG.SYS et 
AUTOEXEC.BAT. Notez que la version 3.1 de Windows Install ne modifie 
que la premiŠre section des fichiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT. Vous 
devrez modifier manuellement aprŠs l'installation  les configurations qui seront 
utilis‚es avec la version 3.1 de Windows. Consultez la documentation 
accompagnant BOOTCON.

BOOT.SYS
--------
BOOT.SYS est un PC power user's tool qui permet d'amorcer facilement
plusieurs configurations. Il permet … l'utilisateur de cr‚er un menu dans le 
fichier CONFIG.SYS qui se branchera alors dans la section du fichier qui
contient les informations de configuration et les gestionnaires. Notez que la 
version 3.1 de Windows Install ne modifie que la premiŠre section des fichiers 
CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT. Vous devrez effectuer manuellement les 
modifications pour les autres sections de vos fichiers CONFIG.SYS et 
AUTOEXEC.BAT si vous voulez utiliser la version 3.1 de Windows avec ces 
configurations.

UTILITAIRE CACHE.EXE
--------------------
Vous ne devez pas utiliser deux utilitaires de cache avec la version 3.1 de 
Windows. Nous vous recommandons d'utiliser SMARTDRV avec la version 
3.1 de Windows et de supprimer les autres utilitaires de cache. *Si Install 
trouve cet utilitaire de cache, il le supprimera du fichier CONFIG.SYS. Si vous 
chargez un cache par son nom … partir du fichier AUTOEXE.BAT, il vous 
faudra retenir UN SEUL cache et supprimer l'autre. 

UTILITAIRE .SYS DISK CACHE
--------------------------
Cet utilitaire de cache ne fonctionne pas correctement avec Windows lorsque 
vous utilisez SMARTDRV. Nous vous recommandons d'utiliser SMARTDRV 
avec la version 3.1 de Windows et de supprimer l'autre utilitaire de cache. *Si 
Install trouve cet utilitaire de cache, il le supprimera du fichier CONFIG.SYS.

CED , version 1.0e
------------------
CED est un ‚diteur de ligne de commande. Si vous utilisez CED avec 
Windows 3.1, il se peut que vous obteniez des r‚sultats impr‚visibles, y 
compris un blocage du systŠme. Nous vous d‚conseillons d'utiliser CED avec 
la version 3.1 de Windows.

CENTRAL POINT ANTI-VIRUS 1.1 (VSAFE.COM/VSAFE.SYS)
--------------------------------------------------
VSAFE.COM/VSAFE.SYS ne doit pas ˆtre en cours d'utilisation lors de 
l'installation de la version 3.1 de Windows. Le processus d'installation de 
Windows 3.1 risque de ne pas fonctionner si ce programme r‚sidant en 
m‚moire est charg‚. Vous pourrez recharger VSAFE lorsque vous aurez r‚ussi 
… installer Windows 3.1. D'aprŠs Central Point, puisque Windows utilise le 
disque pour l'‚change de m‚moire, l'option de protection contre l'‚criture de 
VSAFE doit ˆtre DESACTIVEE lorsque vous ex‚cutez Windows. Pour savoir 
comment proc‚der, consultez la documentation qui accompagne Central Point 
Anti-Virus.

CMDEDIT.COM, version 2.0 (Date 6-12-91)
---------------------------------------
Cet ‚diteur de ligne de commande ne se comporte pas de maniŠre uniforme 
lorsqu'il est utilis‚ avec Windows 3.1. Si vous ex‚cutez des VM multiples en
mode ‚tendu et que ce programme r‚sidant en m‚moire est charg‚ avant que 
vous ne lanciez Windows, il se peut que vous receviez le message General
Protection Fault. En mode standard, si ce TSR est charg‚ avant que vous ne 
lanciez Windows, il ne pourra se charger ni dans une zone MS-DOS, ni dans 
VM.

CUBIT, version. 3.01
--------------------
Selon Soft Logic Solutions, ce produit n'est pas compatible avec Windows. 
CUBITR.EXE en lui-mˆme ne semble pas affecter Windows. Toutefois, si 
vous ex‚cutez Windows 3.1 avec des fichiers compress‚s par CUBIT.EXE, des 
r‚sultats impr‚visibles se produisent et le systŠme risque de se bloquer. Nous 
vous d‚conseillons d'utiliser ce produit avec la version 3.1 de Windows.

DATA PHYSICIAN PLUS, version 2.0 (VirALERT)
-------------------------------------------
L'ex‚cution du programme d'installation de Windows 3.1 est d‚conseill‚e si 
Viralert est charg‚.  Pendant le processus d'installation, si Viralert est charg‚, il 
affichera un message d'alerte … intervalles r‚guliers de quelques secondes et 
prolongera inutilement le temps n‚cessaire … l'installation. D'aprŠs les auteurs 
du produit, il est recommand‚ de ®d‚charger¯ Viralert  avant d'installer 
Windows 3.1, puis de le recharger une fois que l'installation est termin‚e. Le 
fait d'appuyer sur <ALT><V> fait apparaŒtre le menu VirALERT. Vous 
pouvez activer ou d‚sactiver VirALERT en choisissant des options dans ce 
menu.

EDITEUR DE LIGNE DE COMMANDE DOSCUE.COM
---------------------------------------
L'‚diteur de ligne de commande DOSCUE produit des r‚sultats qui ne sont pas 
fiables lorsqu'il est utilis‚ avec la version 3.1 de Windows. Nous vous 
recommandons de ne pas utiliser ce programme avec Windows 3.1.

DOUBLEDISK, version 2.5
-----------------------
Windows 3.1 risque d'essayer et d'acc‚der … des lecteurs de disque ®fant“mes¯ 
si vous utilisez ce produit avec Windows 3.1. Les lecteurs fant“mes existent 
lorsque vous utilisez Doubledisk pour cr‚er une lettre de ®lecteur compress‚¯. 
Vous pourriez par exemple, avoir les lecteurs A, B et C sur votre ordinateur et 
utiliser Doubledisk pour cr‚er un lecteur F. Windows 3.1 (et MS-DOS) 
penseront alors que vous avez les lecteurs A, B, C. D, et F. Vertisoft (fabricant 
de Doubledisk) a cr‚‚ l'utilitaire DRVOFF pour que ces lecteurs fant“mes 
soient invisibles … Windows 3.1. Si vous avez besoin de cet utilitaire, contactez 
Vertisoft pour vous le procurer.

FASTOPEN (MS-DOS)
-----------------
Fastopen est un utilitaire r‚sidant dans la m‚moire vive (RAM). Des problŠmes 
impliquant des tables d'allocation de fichiers (FAT) peuvent se produire 
lorsque vous utilisez Fastopen avec un utilitaire de d‚fragmentation de disque. 
Il se peut que si la m‚moire est insuffisante, vous devrez supprimer Fastopen 
pour pouvoir charger et ex‚cuter correctement Windows 3.1.

UTILITAIRE FLASH DISK (FLASH.EXE)
---------------------------------
Cet utilitaire de cache ne doit pas ˆtre utilis‚ simultan‚ment avec Smartdrive. 
Il n'y a aucun avantage … ex‚cuter ces deux utilitaires en mˆme temps. Nous 
vous recommandons d'utiliser Smartdrive (automatiquement install‚ avec 
Windows 3.1) plut“t que l'utilitaire Flash disk.

GRAPHICS (MS-DOS)
-----------------
Si MS-DOS GRAPHICS est charg‚ dans des zones multiples VM/MS-DOS … 
l'int‚rieur de Windows 3.1, l'impression … partir de ces zones VM/MS-DOS 
risque d'ˆtre impr‚visible. La zone VM/MS-DOS s‚lectionn‚e enverra sa sortie 
… l'imprimante. C'est pourquoi le fait d'alterner d'une zone MS-DOS … une 
autre provoque un m‚lange dans l'impression. 

HPEMM386.SYS
HPEMM486.SYS
------------
Ces gestionnaires de m‚moire pagin‚e ne sont pas compatibles avec Windows 
ex‚cut‚ en mode ‚tendu. Nous vous recommandons de les remplacer par 
emm386.exe (fourni avec la version 3.1 de Windows) si vous avez l'intention 
d'ex‚cuter Windows en mode ‚tendu.

GESTIONNAIRE DE MEMOIRE HPMM.SYS - HP
-------------------------------------
Vous ne pouvez pas ex‚cuter Windows en mode standard lorsque HPMM.SYS 
est charg‚ et vous ne pourrez pas terminer le processus d'installation de 
Windows 3.1 (car le programme d'installation de Windows s'ex‚cute en mode 
standard). Nous vous conseillons de retirer HPMM.SYS avant d'installer 
Windows. HP nous a signal‚ qu'il ‚tait possible de r‚installer HPMM.SYS et 
d'utiliser ce gestionnaire de m‚moire avec Windows 3.1 … condition que vous 
l'ex‚cutiez en mode ‚tendu

UTILITAIRE DE CACHE HYPERDISK DISK (HYPER386.EXE)
-------------------------------------------------
Cet utilitaire de cache ne doit pas ˆtre utilis‚ simultan‚ment avec Smartdrive. 
Il n'y a aucun avantage … ex‚cuter ces deux utilitaires en mˆme temps. Nous 
vous recommandons d'utiliser Smartdrive (automatiquement install‚ avec 
Windows 3.1) plut“t que l'utilitaire Hyperdisk.

IBM VDISK.SYS (UTILITAIRE DE DISQUE RAM)
----------------------------------------
VDISK.SYS n'est pas compatible avec Windows, il prend de la m‚moire 
‚tendue n‚cessaire pour ex‚cuter Windows. Cet utilitaire empˆchera tout 
gestionnaire de m‚moire XMS compatible d'ˆtre charg‚.

GESTIONNAIRE DE MEMOIRE IEMM.SYS
--------------------------------
Le gestionnaire de m‚moire IEMM.SYS n'est pas compatible avec Windows. 
Nous vous recommandons de retirer IEMM.SYS et d'utiliser EMM386.exe 
(fourni avec Windows 3.1).

UTILITAIRE DE CACHE ICACHE.SYS
------------------------------
Cet utilitaire de cache ne fonctionne pas correctement avec Windows lorsque 
vous utilisez SMARTDRV. Nous vous recommandons d'utiliser SMARTDRV 
avec la version 3.1 de Windows et de supprimer tout autre utilitaire de cache. 
*Si Install trouve cet utilitaire de cache, il le supprimera du fichier 
CONFIG.SYS.

UTILITAIRE DE CACHE IBMCACHE.SYS
--------------------------------
Cet utilitaire de cache ne fonctionne pas correctement avec Windows lorsque 
vous utilisez SMARTDRV. Nous vous recommandons d'utiliser SMARTDRV 
avec la version 3.1 de Windows et de supprimer tout autre utilitaire de cache. 
*Si Install trouve cet utilitaire de cache, il le supprimera du fichier 
CONFIG.SYS.

EMULATEUR DE MEMOIRE PAGINEE INTEL (ILIM386.SYS)
------------------------------------------------
ILIM386.SYS a ‚t‚ livr‚ avec le produit Inboard/386 d'Intel. Cet ‚mulateur de 
m‚moire pagin‚e n'est pas compatible avec Windows 3.1. Nous vous 
recommandons de le supprimer de votre configuration avant d'installer et 
d'ex‚cuter Windows 3.1.

JOIN (MS-DOS)
-------------
La commande MS-DOS JOIN fonctionne correctement avec Windows 3.1 … 
condition que vous ne changiez pas l'‚tat des lecteurs "joints" PENDANT une 
session de Windows 3.1. Si vous utilisez la commande JOIN avant de lancer 
Windows 3.1, NE CHANGEZ PAS l'‚tat des lecteurs joints … partir de la zone 
VM/MS-DOS dans Windows et n'ajoutez ni ne supprimez de lecteurs joints 
lors d'une session Windows et … partir de Windows. Nous vous 
DECONSEILLONS d'utiliser JOIN sur un systŠme sur lequel vous ex‚cutez 
Windows Install ou Windows 3.1.

KEYB.COM (MS-DOS)
-----------------
Il est recommand‚ de charger KEYB.COM avec tout paramŠtre ou 
commutateur AVANT de lancer Windows. AprŠs l'avoir charg‚, vous pouvez … 
n'importe quel moment changer la configuration du clavier … partir d'une 
session DOS/VM. Si la commande KEYB.COM n'est pas charg‚e avec tout 
paramŠtre ou commutateur avant de lancer Windows. elle risque de ne pas 
fonctionner et peut ˆtre la cause de problŠmes si elle est ex‚cut‚e dans une 
zone VM/MS-DOS. Vous pouvez toutefois utiliser la commande KEYB sans 
aucun paramŠtre ou commutateur … N'IMPORTE QUEL moment pour afficher 
les informations de pages de code.

LANSIGHT, version 2.0
---------------------
Lansight est un utilitaire qui vous permet de contr“ler et de surveiller les autres 
stations de travail reli‚es … un r‚seau Novell. Ce programme exige que les TSR 
(programmes r‚sidant en m‚moire) lansel, user & lsallow soient charg‚s sur la 
station de travail. AprŠs le chargement de ces TSR, Windows 3.1 est charg‚. 
Un message est envoy‚ de la station de travail du superviseur … la station de 
travail qui ex‚cute Windows 3.1, lui demandant la permission de visualiser son 
‚cran. Au lieu que le message s'affiche instantan‚ment sur l'‚cran de la station 
de travail ex‚cutant Windows 3.1, le systŠme se bloque et doit ˆtre r‚amorc‚ 
(en ex‚cutant Netware 386.).

LANTASTIC TSR (KBFLOW)
----------------------
Vous ne devez pas charger KBFLOW TSR avant de lancer Windows 3.1. Pour 
utiliser KBFLOW, vous devez lancer Windows 3.1 et ex‚cuter ce programme 
r‚sidant en m‚moire … partir d'une zone MS-DOS.

LASERTOOLS CONTROL PANEL, version 2.2
-------------------------------------
Si vous utilisez ce TSR (programme r‚sidant en m‚moire) (pcpanel.exe) avec 
Windows 3.1, le systŠme risque de se bloquer en mode standard et en mode 
‚tendu. Ceci se produit lorsque le TSR a ‚t‚ charg‚ … partir de Windows 3.1. Il 
semble fonctionner correctement si vous le chargez avant de charger Windows 
3.1. Si vous utilisez ce produit, nous vous recommandons de le charger avant 
Windows 3.1.

LE MENU,  version. 1.0
----------------------
Les informations relatives … l'environnement, telles que PATH, PROMPT et 
WINDIR sont perdues lorsqu'une ZONE VM/MS-DOS est ouverte. Si vous 
comptez lancer Windows 3.1 … partir du menu Le Menu, nous vous 
recommandons d'installer Windows 3.1 dans un fichier de traitement par lots 
que vous pourrez ouvrir … partir d'un menu, de maniŠre … ce que 
COMMAND.COM puisse ˆtre charg‚ avant Windows 3.1 (Consultez la 
documentation accompagnant Le Menu).

LOCKIT, version 3.3 (PC VAULT, SECURE IT)
-----------------------------------------
Ces programmes enlŠvent les espaces de la ligne load= dans le fichier 
WIN.INI. La version 3.3+ semble avoir corrig‚ ce problŠme.

LOGICIEL SOURIS LOGITECH, Versions. 5.0/6.0 (CLICK, LOGIMENU)
-------------------------------------------------------------
Si vous voulez utiliser CLICK et LOGIMENU … partir d'une zone VM/MS-
DOS dans Windows 3.1, vous devez charger les programmes r‚sidant en 
m‚moire … partir de la zone VM/MS-DOS. Ceci est vrai mˆme si les TSR 
(programmes r‚sidant en m‚moire) ont ‚t‚ charg‚ avant que vous ne lanciez 
Windows 3.1. Vous devrez recharger ces TSR aprŠs avoir quitt‚ Windows 3.1 
pour qu'ils puissent fonctionner … partir du message d'attente MS-DOS. Ceci 
est vrai ‚galement mˆme si vous avez charg‚ ces TSR … partir du message 
d'attente VM/MS-DOS dans Windows 3.1.

UTILITAIRE DE CACHE MACE DISK (MCACHE.SYS)
------------------------------------------
Cet utilitaire de cache ne fonctionne pas correctement avec Windows lorsque 
vous utilisez SMARTDRV. Nous vous recommandons d'utiliser SMARTDRV 
(automatiquement install‚ avec la version 3.1 de Windows) au lieu de 
l'utilitaire de cache Mace disk. *Si Install trouve cet utilitaire de cache, il le 
supprimera du fichier CONFIG.SYS.

MIRROR (MS-DOS)
---------------
Si MS-DOS - MIRROR est charg‚ … partir de Windows 3.1 au moyen de la 
commande FICHIER EXECUTER en mode standard, elle ne peut pas ˆtre 
supprim‚e de la m‚moire au moyen de la commande
®mirror /u¯. Vous recevrez un message d'erreur si vous essayez de la 
supprimer de cette maniŠre.

NDOSEDIT.COM (Date 1-1-84)
--------------------------
Cet ‚diteur de ligne de commande ne se comporte pas de maniŠre uniforme 
lorsqu'il est utilis‚ avec Windows 3.1. Vous risquez d'avoir des difficult‚ … 
charger ce programme r‚sidant en m‚moire.

GESTIONNAIRE DE MEMOIRE NETROOM, version 2.1 (RM386.SYS)
--------------------------------------------------------
Si vous utilisez NetRoom 2.1 avec Windows 3.1, il se peut que vous ayez … 
r‚amorcer le systŠme pendant l'installation ou lorsque vous lancez Windows 
3.1 en mode standard, et vous risquez de ne pas pouvoir le lancer en mode 
‚tendu. Si vous avez des difficult‚s … utiliser  NetRoom 2.1 avec Windows, 
nous vous recommandons de supprimer les fichiers appropri‚s de vos fichiers 
CONFIG.SYS et AUTOEXE.BAT. AprŠs avoir supprim‚ ces fichiers, 
r‚amorcez votre ordinateur avant d'essayer d'installer … nouveau Windows 3.1.

NEWSPACE, version 1.07
----------------------
Cet utilitaire de compression de disque n'est pas compatible avec la version 3.1 
de Windows. Si vous l'utilisez avec Windows 3.1, vous serez confront‚ … de 
nombreux problŠmes.

NORTON ANTI-VIRUS, version 1.0
------------------------------
Si ce programme est charg‚ avant que vous ne lanciez Windows Install 3.1, le 
programme d'installation risque de se bloquer. Il semble que le problŠme 
n'existe plus dans la version 1.5 de Norton Anti-Virus.

NORTON UTILITIES, version 5.0 (DISKREET, NCACHE)
------------------------------------------------
Ce produit signale clairement qu'il n'est pas compatible avec la version 3.1 de 
Windows. Si vous utilisez ces utilitaires avec Windows 3.1, il se peut que le 
systŠme se bloque. Pour corriger ce problŠme, Symantec Corporation suggŠre 
la mise … niveau … la version la plus r‚cente de Norton Utilities.

NORTON UTILITIES, version 6.01 NCACHE
-------------------------------------
Certaines versions de NCACHE peuvent empˆcher l'ex‚cution ou le lancement 
de Windows 3.1. Le systŠme risque de se bloquer en mode standard. Ceci se 
produira le plus probablement si NCACHE a ‚t‚ install‚ comme cache EMS, 
chose … ne pas faire. Vous pouvez essayer de rem‚dier au problŠme en 
installant NCACHE comme cache XMS. Nous avons relev‚ d'autres problŠmes 
lorsque cet utilitaire de cache est utilis‚ avec Windows. Pour obtenir les 
meilleurs r‚sultats, plut“t que d'utiliser NCACHE, nous vous conseillons 
d'utiliser Smartdrive fourni avec la version 3.1 de Windows. 
Contactez Symantec Corporation pour obtenir une mise … jour de l'utilitaire 
NCACHE.

NORTON UTILITIES, version 6.01 DISKMON
--------------------------------------
Moniteur de disque. Si ce programme est en cours d'utilisation lorsque vous 
ex‚cutez Windows 3.1, il se peut que vous n'obteniez pas de r‚sultats 
uniformes si vous essayez d'acc‚der … des fichiers qui se trouvent dans un 
r‚pertoire que DISKMON contr“le. Vous pourrez quelquefois acc‚der … ces 
fichiers, alors que d'autres fois vous ne le pourrez pas. Si dans le Gestionnaire 
de fichiers vous essayez de cliquer sur un r‚pertoire que DISKMON contr“le, 
un bip sonore incessant peut se produire. Nous vous d‚conseillons d'utiliser ce 
programme r‚sidant en m‚moire avec la version 3.1 de Windows.

PCED, version 2.00
------------------
PCED est un ‚diteur de ligne de commande MS-DOS. Nous vous 
recommandons de ne pas charger le programme CED.EXE dans la m‚moire 
haute. Si vous chargez ce programme dans la m‚moire haute et si vous 
ex‚cutez Windows en mode ‚tendu, il peut se produire des r‚sultats 
impr‚visibles, tels qu'un blocage du systŠme. Si vous chargez le programme 
r‚sidant en m‚moire avant de lancer Windows, il ne sera peut ˆtre pas 
disponible en mode standard.

ACCELERATEUR DE DISQUE PC-KWIK
------------------------------
Si vous utilisez PC-Kwik avec Windows ex‚cut‚ en mode 386 ‚tendu, assurez-
vous que vous utilisez la version 3.55 ou plus r‚cente du produit et que vous 
utilisez PC-Kwik dans la m‚moire ‚tendue et non dans la m‚moire pagin‚e.
Si vous avez besoin de mettre votre version de PC-Kwik … niveau, contactez 
MultiSoft.

UTILITAIRE DE CACHE PC-KWIK (PC-KWIK.EXE)
-----------------------------------------
Cet utilitaire de cache ne doit pas ˆtre utilis‚ simultan‚ment avec Smartdrive. 
Il n'y a aucun avantage … ex‚cuter ces deux utilitaires en mˆme temps. Nous 
vous recommandons d'utiliser Smartdrive (automatiquement install‚ avec 
Windows 3.1) plut“t que l'utilitaire PC-Kwik.


PC-KWIK, version 1.59 (PCK.EXE, PSKSCRN.EXE, PCKEY.COM)
-------------------------------------------------------
Le programme d'installation risque de se bloquer si la version 1.59 du logiciel 
PC-KWIK est install‚e. Le problŠme semble avoir ‚t‚ r‚solu avec la version 
2.0 de PC-KWIK.

UTILITAIRE PCSXMAEM.SYS
-----------------------
Cet utilitaire est incompatible avec Windows. Vous devez le supprimer de 
votre configuration avant d'essayer d'installer ou d'ex‚cuter Windows 3.1. 
PCSXMAEM.SYS est presque identique … XMAEM.SYS. C'est une version 
qui a chang‚ de nom, qui a subi de l‚gŠres modifications et qui est livr‚e avec 
l'‚mulateur IBM PC/3270. Elle est encore livr‚e avec les versions actuelles.

PCSX2EMS.SYS
------------
PCSX2EMS.SYS fonctionne lorsque XMA est pr‚sent pour fournir le support 
de l'EMS API. Windows ne pourra ˆtre ex‚cut‚ que s'il est charg‚ sur une 
machine avec une carte XMA. Il est livr‚ avec l'‚mulateur 
IBM PC/3270.

PCTOOLS DELUXE TSR, version 7.1 (DATAMON)
-----------------------------------------
Si vous utilisez DATAMON TSR de PCTools avec la syntaxe suivante
      DATAMON \SENTRY+
des problŠmes risquent de se produire pendant l'installation de Windows 3.1 si 
l'espace disque commence … ˆtre insuffisant. L'installation risque de s'arrˆter 
pr‚matur‚ment et votre systŠme peut se retrouver avec un espace disque 
EXTREMEMENT r‚duit. Nous RECOMMANDONS que DATAMON ne soit 
pas charg‚ avec le paramŠtre \SENTRY+ parameter pendant l'installation. 
Consultez la documentation de PCTools pour obtenir des informations sur la 
maniŠre de d‚charger DATAMON. L'option \SENTRY+ est la cause du 
problŠme pendant l'installation et non le TSR DATAMON lui-mˆme. NE 
CHARGEZ PAS ce programme r‚sidant en m‚moire aprŠs SMARTDrive, 
sinon il peut se produire un blocage du systŠme.

PCTOOLS DELUXE TSR, version 6.0 (DESKTOP)
-----------------------------------------
Si vous essayez de lancer PC Tools … partir de VM en mode standrad, 
l'ordinateur risque de se bloquer, il est possible qu'il puisse ˆtre r‚amorc‚ en 
mode standard. Si vous essayez d'utiliser la VM pour lancer n'importe quelle 
commande MS-DOS, la mˆme chose se produit. La version 7.00 de PCTools 
semble avoir corrig‚ ces problŠmes, toutefois, nous vous d‚conseillons 
d'ex‚cuter DESKTOP … partir d'une zone VM/MS-DOS, mˆme dans la version 
7.00, si vous l'avez charg‚ avant de charger Windows 3.1. Si vous rechargez 
Desktop … partir d'une zone VM/MS-DOS, alors qu'il a d‚j… ‚t‚ charg‚, il se 
peut que votre systŠme se bloque lorsque vous quitterez Windows 3.1. Nous 
vous recommandons d'ex‚cuter DESKTOP … partir d'un fichier PIF. Windows 
3.1 contient un fichier PIF pour DESKTOP.

PCTOOLS DELUXE TSR, version 7.1 (VDEFEND)
-----------------------------------------
VDEFEND ne doit pas ˆtre en cours d'utilisation lorsque vous installez 
Windows 3.1. Le processus d'installation risque de ne pas fonctionner 
correctement si ce programme r‚sidant en m‚moire est charg‚. AprŠs avoir 
r‚ussi … installer Windows 3.1, vous pourrez recharger VDEFEND.

UTILITAIRE DE CACHE PCTOOLS (PC-CACHE.COM)
------------------------------------------
Cet utilitaire de cache ne doit pas ˆtre utilis‚ simultan‚ment avec Smartdrive. 
Il n'y a aucun avantage … ex‚cuter ces deux utilitaires en mˆme temps. Nous 
vous recommandons d'utiliser Smartdrive (automatiquement install‚ avec 
Windows 3.1) plut“t que l'utilitaire de cache de PCTools.

PRINT (MS-DOS)
--------------
Si vous imprimez un nombre important de longs documents sur l'imprimante 
d'un r‚seau et que vous essayez de lancer Windows Install 3.1 par-dessus le 
r‚seau, le systŠme risque de se bloquer lorsque des groupes sont ‚labor‚s 
pendant l'installation.

PRINTER ASSIST 4.20
-------------------
Printer Assist est un programme r‚sidant en m‚moire qui vous permet de 
partager l'imprimante de la station de travail avec d'autres stations sur r‚seau 
Netware 286 et 386. Certaines applications Windows, telles que Word pour 
Windows, impriment un m‚lange de caractŠres corrects et illisibles (caractŠres 
‚tendus) m‚lang‚s lorsque ce TSR est en cours d'utilisation.

PYRO! , version 1.0
-------------------
Si cet ‚conomiseur d'‚cran est charg‚ avant que Windows 3.1 ne soit lanc‚, 
l'‚cran sera effac‚ lorsque l'intervalle de temps appropri‚ sera d‚pass‚. Vous 
ne pourrez plus … ce moment l… restaurer l'‚cran de Windows 3.1.

CARTES RAMTYPE.SYS - AST RAMPAGE
--------------------------------
Le gestionnaire RAMTYPE.SYS n'est pas compatible avec Windows. Nous 
vous recommandons de supprimer ce gestionnaire avant d'installer Windows 
3.1. Si vous chargez le gestionnaire … partir de votre fichier CONFIG.SYS et 
excluez la ligne de commande pour le gestionnaire comme suit : 

   rem RAMTYPE.SYS 

Windows 3.1 s'ex‚cutera correctement sans RAMTYPE.SYS. Toutefois,
d'autres gestionnaires qui fonctionnent avec RAMTYPE.SYS ne se chargeront 
pas et les applications ne pourront pas utiliser la m‚moire pagin‚e sur votre 
systŠme. 

AprŠs avoir install‚ Windows, vous pourrez utiliser la version 1.2 ou plus 
r‚cente de RAMTYPE.SYS lors de l'ex‚cution de Windows. Si vous utilisez 
une version plus r‚cente sur un IBM PS/2 ou un MCA (micro-channel 
architecture computer) et que votre carte Rampage est configur‚e pour la 
m‚moire ‚tendue et pagin‚e, vous devrez mettre votre gestionnaire AST 
RAMTYPE.SYS … niveau aprŠs avoir install‚ Windows. Vous devrez aussi 
supprimer la commande ®rem¯ de votre fichier CONFIG.SYS pour que 
RAMTYPE.SYS puisse ˆtre charg‚ correctement.

UTILITAIRE DE CACHE SECRETDISK II (FAST512.SYS)
-----------------------------------------------
Cet utilitaire de cache ne doit pas ˆtre utilis‚ simultan‚ment avec Smartdrive. 
Il n'y a aucun avantage … ex‚cuter ces deux utilitaires en mˆme temps. Nous 
vous recommandons d'utiliser Smartdrive (automatiquement install‚ avec 
Windows 3.1) plut“t que l'utilitaire de cache de SecretDisk II. *Si Install 
trouve cet utilitaire de cache, il le supprimera du fichier CONFIG.SYS.

SIDEKICK, version 1.0
---------------------
Des problŠmes de toutes sortes se produisent lorsque vous ex‚cutez Sidekick 
comme TSR conjointement avec Windows 3.1. Nous vous recommandons 
d'ex‚cuter Sidekick comme application MS-DOS en utilisant un fichier PIF 
plut“t que de le charger comme programme r‚sidant en m‚moire.

SIDEKICK, version 2.0
---------------------
Des problŠmes de toutes sortes se produisent lorsque vous ex‚cutez Sidekick 
comme TSR conjointement avec Windows 3.1. Nous vous recommandons 
d'ex‚cuter Sidekick comme application MS-DOS en utilisant un fichier PIF 
plut“t que de le charger comme programme r‚sidant en m‚moire.

SIDEKICK PLUS
-------------
Des problŠmes de toutes sortes se produisent lorsque vous ex‚cutez Sidekick 
comme TSR conjointement avec Windows 3.1. Nous vous recommandons 
d'ex‚cuter Sidekick comme application MS-DOS en utilisant un fichier PIF 
plut“t que de le charger comme programme r‚sidant en m‚moire.

DEBOGUEUR SOFTICE
-----------------
Si SoftIce est charg‚, le programme d'installation de Windows 3.1 se bloque 
lorsqu'il entre dans la partie Windows Install. C'est pourquoi nous 
recommandons que SoftIce ne soit pas charg‚ lorsque vous installez Windows 
3.1.

SPEEDFXR
--------
Ce programme n'est pas compatible avec Windows 3.1 lorsqu'il est ex‚cut‚ 
comme TSR. Lorsqu'il est ex‚cut‚ dans la m‚moire, ce programme tente 
d'acc‚l‚rer les lecteurs de disquettes au lieu de les ralentir. L'ex‚cution de 
SPEEDFXR -X se passe mieux avec Windows 3.1 car il ne reste pas dans la 
m‚moire. La vitesse de rotation des lecteurs de disquettes ne semble pas ˆtre 
affect‚e n‚gativement si vous ex‚cutez SPEEDFXR avec l'indicateur  -X.

SUBST (MS-DOS)
--------------
La commande MS-DOS SUBST fonctionne correctement avec Windows 3.1 … 
condition que vous ne changiez pas l'‚tat des lecteurs ®substitu‚s¯ PENDANT 
une session Windows 3.1. Si vous utilisez la commande SUBST avant de 
lancer Windows 3.1, NE CHANGEZ PAS l'‚tat des lecteurs pour lesquels vous 
avez utilis‚ la commande SUBST … partir d'une zone VM/MS-DOS dans 
Windows 3.1 et n'ajoutez ni ne supprimez de lecteurs ®substitu‚s¯ lors d'une 
session Windows et … partir de Windows.

UTILITAIRE DE CACHE SUPER PC-KWIK (SUPERPCK.EXE)
------------------------------------------------
Cet utilitaire de cache ne doit pas ˆtre utilis‚ simultan‚ment avec Smartdrive. 
Il n'y a aucun avantage … ex‚cuter ces deux utilitaires en mˆme temps. Nous 
vous recommandons d'utiliser Smartdrive (automatiquement install‚ avec 
Windows 3.1) plut“t que l'utilitaire de cache  PC-Kwik.

GESTIONNAIRE D'ADAPTATEUR HOTE TRANTOR T100 (TSCSI.SYS)
-------------------------------------------------------
(Pour un lecteur de disque dur SCSI). Si vous utilisez le gestionnaire Trantor 
T100, TSCSI.SYS, vous devez disposer de la version 4.33d ou plus r‚cente. 
(Vous pouvez vous procurer des mises … jour chez Trantor Systems, Ltd.). Les 
versions plus anciennes de ce gestionnaire identifient le gestionnaire de disque 
dur SCSI comme lecteur amovible. Le Gestionnaire de fichiers traite le lecteur 
de disque comme lecteur amovible et pour cette raison, il risque d'y avoir des 
problŠmes. Un essai d'initialisation du lecteur par le Gestionnaire de fichiers 
est autoris‚ (puisque Windows 3.1 le considŠre comme amovible), mais se 
termine par un blocage du systŠme. D'autres r‚sultats inattendus peuvent se 
produire lorsque vous supprimez des fichiers … partir du Gestionnaire de 
fichiers.

UMB PRO, version 2.01
---------------------
Si vous ex‚cutez UMB PRO, vous aurez peut ˆtre des difficult‚s … ex‚cuter 
Windows en mode standard. Dans certains cas, le systŠme risque se se bloquer. 
Par ailleurs, il est d‚conseill‚ d'avoir deux gestionnaires de m‚moire install‚s 
en mˆme temps. HIMEM.SYS et EMM386.EXE sont automatiquement 
install‚s avec Windows 3.1. Assurez-vous de n'utiliser qu'UN SEUL 
gestionnaire de m‚moire.

VACCINE
-------
Le programme d'installation se bloque lorsqu'il tente de modifier les fichiers
CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT. D'aprŠs les auteurs du produit, il est 
recommand‚ de ®d‚charger¯ Vaccine avant d'installer Windows 3.1.

VIREX-PC Ver. 1.11
------------------
Si VIREXPC.COM est install‚, le programme d'installation et Windows 3.1 se 
bloqueront lorsque KRNL386.EXE effectuera une op‚ration d'‚criture. La 
premiŠre fois que Windows 3.1 est charg‚ (lorsque Virex-PC est install‚) il se 
peut que le systŠme se bloque et vous ramŠne au message d'attente MS-DOS.

VIRUSAFE Ver. 4.0
-----------------
Si ce programme est install‚ comme TSR lorsque vous installez Windows 3.1, 
le programme d'installation risque de se bloquer. Il ne faut donc pas que 
Virusafe soit install‚ lors de l'installation de Windows 3.1. Ce problŠme 
semble avoir ‚t‚ corrig‚ dans la  version 4.5 du logiciel. Les auteurs de 
Virusafe recommandent aux utilisateurs de Windows 3.1 d'ex‚cuter Virusafe 
avec le commutateur /C. Ce commutateur d‚sactive la d‚tection de 
changement de m‚moire fournie par Virusafe. Pour plus d'informations, 
consultez la documentation accompagnant Virusafe.

XGAAIDOS.SYS
------------
Lorsque XGAAIDOS.SYS est charg‚, Windows 3.1 se bloque lorsqu'il est 
ex‚cut‚ en mode standard (WIN /s), dŠs que son sigle s'affiche … l'‚cran.

XMAEM.SYS
---------
XMAEM.SYS est un dispositif qui prend la m‚moire ‚tendue et la fait 
ressembler … la m‚moire XMA. Windows ne peut pas fonctionner en mode 
prot‚g‚ avec ce programme. Cet utilitaire a ‚t‚ livr‚ avec  IBM DOS 4.0. Il est 
incompatible avec Windows et vous devez le retirer de votre configuration 
avant d'essayer d'installer ou d'ex‚cuter Windows 3.1.

XMA2EMS.SYS
-----------
XMA2EMS.SYS fonctionne lorsque XMA est pr‚sent pour fournir le support 
de l'EMS API.  Windows ne pourra ˆtre ex‚cut‚ que s'il est charg‚ sur une 
machine avec une carte XMA. Il est ‚galement livr‚ avec IBM DOS 4.0.

Remarque … propos de Novell NetWare
===================================
Cette version beta de Windows comprend la version mise … jour de plusieurs 
fichiers Novell NetWare. Ces versions contiennent des am‚liorations 
importantes et des suppressions de bogues qui peuvent ˆtre n‚cessaires pour 
ex‚cuter la version 3.1 de Windows. Lorsque vous ex‚cutez Novell NetWare, 
Windows 
Install copie les fichiers suivants dans votre r‚pertoire Windows :

	NETX.COM        
	IPX.OBJ         
	IPXODI.COM      
	LSL.COM         
	TBMI2.COM       

Avant d'ex‚cuter Windows, effectuez les ‚tapes suivantes :

1. Remplacez votre interpr‚teur de commandes NetWare actuel par le fichier 
NETX.COM qui vous est fourni. Votre interpr‚teur de commandes actuel peut 
porter l'un des noms suivants :

	NET3.COM     XMSNET3.COM     EMSNET3.COM
	NET4.COM     XMSNET4.COM     EMSNET4.COM
	NET5.COM     XMSNET5.COM     EMSNET5.COM
	NETX.COM     XMSNETX.COM     EMSNETX.COM

NETX.COM s'ex‚cute avec n'importe quelle version de MS-DOS.
Si vous avez besoin des versions EMS ou XMS NETX, vous pouvez les 
t‚l‚charger deWindows 3.1 Beta forum sur CompuServe.

2. Si vous ex‚cutez IPXODI.COM et LSL.COM de Novell, il vous faudra 
mettre ces fichiers … niveau avec les version qui vous sont fournies.

3. Si vous comptez ex‚cuter Windows en mode standard, vous devriez charger 
l'utilitaire r‚sidant en m‚moire TBMI2.COM lorsque vous ex‚cutez Windows. 
Novell vous recommande de cr‚er un fichier de traitement par lots qui 
chargera cet utilitaire lorsque vous lancerez Windows et qui le d‚chargera 
lorsque vous quitterez Windows. Ce fichier de traitement par lots pourrait ˆtre 
nomm‚ RUNWIN.BAT et se pr‚senter comme ceci :

	TBMI2
	WIN
	TBMI2 /U

   TBMI2  vous permet d'ex‚cuter en toute s‚curit‚ des applications qui 
utilisent les fonctions NetWare IPX et SPX sous Windows en mode standard 
ou avec la commutation de tƒches de MS-DOS 5.0. Pour plus d'informations 
sur l'ex‚cution de TBMI2.COM, lisez le document TBMI2.TXT sous Windows 
3.1 Beta forum sur CompuServe.

4. Si vous ex‚cutez IPX.COM de Novell, il faut que votre administrateur du 
systŠme vous construise une nouvelle version en utilisant le IPX.OBJ qui vous 
est fourni.
