       ------------------------------------------------
	  LISEZMOI concernant la prise en charge USB 
	    (Universal Serial Bus) dans Windows 95
			 Novembre 1997
       ------------------------------------------------

	  (c) Copyright Microsoft Corporation, 1997


-----------------------------
COMMENT UTILISER CE DOCUMENT
-----------------------------

Pour lire ce document sur votre écran avec le Bloc-notes, agrandissez 
la fenêtre du Bloc-notes.

Pour imprimer ce document, ouvrez-le avec le Bloc-notes ou un autre 
logiciel de traitement de texte, puis utilisez la commande Imprimer 
du menu Fichier.


------------------------------------------------------
AVEZ-VOUS BESOIN D'INSTALLER LA PRISE EN CHARGE USB ?
------------------------------------------------------

Si votre PC prend en charge le bus USB, son fabricant OEM 
a certainement installé les fichiers nécessaires en usine. 
Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Ces 
fichiers sont fournis pour rendre service aux personnes 
qui souhaitent formater leur disque dur. Si vous êtes dans  
ce cas, vous souhaiterez certainement réinstaller la prise 
en charge USB.


-----------------------------------------
COMMENT INSTALLER LA PRISE EN CHARGE USB
-----------------------------------------

L'installation de la prise en charge USB sur un PC n'est 
possible que si celui-ci est équipé de la version 950B 
ou 950C de Windows 95.

Pour vérifier cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
« Poste de travail », puis choisissez « Propriétés ». La version 
de Windows est indiquée dans l'onglet Général. Si la version 
mentionnée sous Système est 4.00.950B ou 4.00.950C, ce produit 
peut être installé sans risques sur votre PC. 

REMARQUE :
Si votre version de Windows n'est pas la 4.00.950B ni la 4.00.950C, 
les fichiers USB seront refusés et l'installation échouera. 
Cette tentative d'installation de la prise en charge USB n'affectera 
en rien le bon fonctionnement de votre ordinateur.

Installation du produit :

1. Démarrez l'Explorateur Windows.
2. Cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM pour visualiser le contenu 
   du CD.
3. Double-cliquez sur USBSUPP.EXE
4. L'installation s'exécutera et vous devrez redémarrer votre ordinateur.
5. Après le redémarrage, double-cliquez sur USBUPD2.exe
6. L'installation se poursuivra et vous devrez redémarrer votre ordinateur
   (bien que cela ne vous soit pas demandé).

Remarque:  Ces fichiers doivent tous deux être exécutés, ET l'ordinateur 
           doit être redémarré après l'exécution de chacun des deux 
           (étapes 4 et 6) pour que la prise en charge USB soit 
           parfaitement opérationnelle. Si vous n'effectuez pas les deux 
           redémarrages, des problèmes imprévisibles risquent de survenir.


--------------------------------
COMMENT DÉSINSTALLER CE PRODUIT
--------------------------------

1. Une fois installé, le Supplément USB peut être désinstallé en 
   utilisant le Panneau de configuration, Ajout/Suppression de programmes. 

Remarque : Si vous souhaitez réinstaller le Supplément USB, vous devez 
           d'abord désinstaller toute version du Supplément USB déjà présente 
           sur votre système.


-----------------------
INFORMATIONS GÉNÉRALES
-----------------------

Pour obtenir les toutes dernières informations sur la prise en 
charge et le dépannage du Supplément USB connectez-vous sur 
http://WWW.MICROSOFT.COM/KB afin d'accéder à notre Base de 
connaissances en ligne (Knowledge Base).

Pour les problèmes relatifs aux périphériques USB, contactez le 
fabricant OEM ou les revendeurs des périphériques concernés. 
Ces périphériques ne sont pas produits par Microsoft Corporation.
