# FEJJCNFG, JES 작업 모니터 구성 파일

`FEJJCNFG` 구성 파일에 JES 작업 모니터에 대한 새로운 선택적 제어 지시문이 추가되었습니다.

지시문 | 기본값
--- | ---
APPLID = application_id | FEKAPPL
CONSOLE_NAME = {console_name | &SYSUID} | JMON
GEN_CONSOLE_NAME = {ON | OFF} | OFF

APPLID
  보안 소프트웨어에 JES 작업 모니터를 식별하는 데 사용되는 응용프로그램 ID를 지정합니다. 기본값은 `FEKAPPL`입니다. 주석을 해제하고 원하는 응용프로그램 ID로 변경합니다.
  주: 이 값은 `rsed.envvars` 구성 파일의 RSE에 대한 응용프로그램 ID 세트와 일치해야 합니다. 이러한 값이 다른 경우 RSE에서 클라이언트를 JES 작업 모니터에 연결할 수 없습니다.
CONSOLE_NAME
  작업에 대한 명령(보류, 릴리스, 취소 및 제거)을 발행하는 데 사용되는 EMCS 콘솔의 이름을 지정합니다. 기본값은 `JMON`입니다. 다음 가이드라인을 사용하여 주석을 해제하고 원하는 콘솔 이름으로 변경하십시오.
  - `CONSOLE_NAME`은 2 - 8 영숫자 문자로 구성된 콘솔 이름 또는 `'&SYSUID'`(따옴표 없음)여야 합니다.
  - 콘솔 이름이 지정된 경우 모든 사용자에게 해당 이름의 단일 콘솔이 사용됩니다. 해당 이름의 콘솔이 사용 중인 경우 클라이언트가 발행한 명령이 실패합니다.
  - `&SYSUID`가 지정된 경우 클라이언트 사용자 ID가 콘솔 이름으로 사용됩니다. 따라서 각 사용자에게 다른 콘솔이 사용됩니다. 해당 이름의 콘솔이 사용 중인 경우(예: 사용자가 SDSF ULOG를 사용 중인 경우) `GEN_CONSOLE_NAME` 설정에 따라 클라이언트가 발행한 명령이 실패할 수도 있습니다.
  사용되는 콘솔 이름에 관계없이 syslog 메시지 `IEA630I` 및 `IEA631`에서 추적이 유지되는 상태로 명령을 요청하는 클라이언트의 사용자 ID가 콘솔의 LU로 사용됩니다.

      IEA630I OPERATOR console NOW ACTIVE, SYSTEM=sysid, LU=id
      IEA631I OPERATOR console NOW INACTIVE, SYSTEM=sysid, LU=id

  주: 콘솔 이름을 변경하는 경우 `OPERCMDS` 클래스의 `MVS.MCSOPER.console` 프로파일에 대해 일치하는 보안 정의만 제공해야 합니다. 여기서, console은 실제 콘솔 이름입니다. 보안 설정에서 `JMON`에 대한 기타 참조, `CONSOLE` 클래스 및 `PERMIT WHEN(CONSOLE(JMON))`은 변경할 수 없습니다.
GEN_CONSOLE_NAME
  대체 콘솔 이름의 자동 생성을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. 기본값은 `OFF`입니다. 대체 콘솔 이름을 사용하도록 설정하려면 주석을 해제하고 `ON`으로 변경합니다.

  이 지시문은 `CONSOLE_NAME=&USERID`이고 사용자 ID를 콘솔 이름으로 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.

  `GEN_CONSOLE_NAME=ON`인 경우 사용자 ID에 단일 숫자를 추가하면 대체 콘솔 이름이 생성됩니다. 0 - 9의 숫자가 시도됩니다. 사용 가능한 콘솔이 없는 경우 클라이언트가 발행한 명령이 실패합니다.

  `GEN_CONSOLE_NAME=OFF`인 경우 클라이언트가 발행한 명령이 실패합니다.

상위 주제: JES 작업 모니터