# Definindo um Grupo de Dados de Geração

É possível definir um novo grupo de dados de geração a partir da visualização Sistemas Remotos.

Antes de Iniciar
Você precisa estar conectado a um sistema z/OS.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para definir um novo grupo de dados de geração na visualização Sistemas Remotos, execute estas etapas:

1. Selecione Arquivos de MVS e, em seguida, clique em Definir Grupo de Dados de Geração no menu pop-up. A janela Definir Grupo de Dados de Geração é aberta.
2. Preencha os campos dessa janela da seguinte forma:
   Nome
     Especifique um nome para o GDG.
   Limite
     Especifique o número máximo, de 1 a 255, de GDSs que podem ser associados ao GDG.
   Sinalizador Esvaziar
     Especifique a ação a ser executada para as entradas de catálogo para o GDG base quando o número de conjuntos de dados de geração no GDG base for igual ao valor limite e outro GDS deve ser catalogado. A disposição dos conjuntos de dados reais não catalogados do GDG base é determinada pela configuração do parâmetro Sinalizador Raspar para o GDG base. Se Sinalizador Esvaziar estiver configurado, todas as entradas do GDS são movidas do GDG base ao criar um novo GDS o que faz com que o limite do GDG seja excedido. Caso contrário, somente a entrada mais antiga do GDS é removida.
   Proprietário
     Identifique o proprietário do conjunto de dados de geração. Se esse parâmetro não for especificado, o ID do usuário é o ID do proprietário padrão.
   Sinalizador Raspar
     Especifique a ação a ser tomada para um GDS quando o conjunto de dados não estiver catalogado a partir do GDG base como um resultado de processamento vazio. Se o sinalizador estiver configurado, o GDS é excluído de todos os discos que ocupa quando não catalogado a partir do GDG base, independentemente de se é gerenciado ou não por SMS. Caso contrário, se o conjunto de dados for um conjunto de dados não gerenciado por SMS, ele é removido de qualquer um dos volumes que ocupa e, se o conjunto de dados for um conjunto de dados gerenciado por SMS, ele é catalogado novamente como um conjunto de dados não VSAM e não está mais associado ao GDG base. Não é excluído de nenhum dos volumes gerenciados pelo SMS que ocupa.
   Período de Retenção
     Especifique o período de retenção para o grupo de dados de geração que está sendo definido, no formato [aaaa/]mm/dd ou em dias até 9999. Se não for especificado, o grupo de dados de geração pode ser excluído a qualquer tempo.
3. Clique em OK para definir o novo grupo de dados de geração.

Tópico pai: Visualizando e Trabalhando com Grupos de Dados de Geração